Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση λειτουργιών 3D > Λήψη εικόνων 3D > Ημικυκλικό πανόραμα 3D

## Ημικυκλικό πανόραμα 3D

Γίνεται λήψη πολλαπλών εικόνων ενώ κινείται η κάμερα, και οι εικόνες αυτές συντίθενται σε μια εικόνα 3D. Η εγγεγραμμένη εικόνα μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεόραση 3D.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Λήψη 3D).

1. (Ημικυκλικό πανόραμα 3D) στο κουμπί ελέγχου

1. Επιλέξτε μια κατεύθυνση λήψης με τα /// στο κουμπί ελέγχου.

1. Ευθυγραμμίστε την κάμερα με το τέλος του θέματος που θέλετε να καταγράψετε και πατήστε το κουμπί του κλείστρου.

- Ένα μαύρο, διαφανές τμήμα (A) μπορεί να μην εγγραφεί.

1. Μετακινήστε την κάμερα μέχρι το τέλος του οδηγού (B), ακολουθώντας την ένδειξη στην οθόνη LCD.

Συμβουλές για τη λήψη σε λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος 3D
Για να τραβήξετε εικόνες 3D σωστά, κινήστε την κάμερα σαρωτικά και αργά. (Προσπαθήστε να κινηθείτε ημικυκλικά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα).
Αν κινείστε σαρωτικά πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη LCD.
Συνιστούμε να εξασκηθείτε μερικές φορές πριν από τη λήψη.
Τα θέματα σε ηρεμία είναι τα πιο κατάλληλα για λήψεις 3D.

- Καθορίστε το σκηνικό και πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής, για να κλειδώσετε την εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία λευκού. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί του κλείστρου τέρμα κάτω και κάντε πανοραμική λήψη με την κάμερα.

Παρατηρήσεις

- Η λήψη 3D δεν είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν υπάρχει μεγάλο θέμα

- Κινούμενα θέματα

- Όταν το κύριο θέμα βρίσκεται πολύ κοντά στην κάμερα

- Εικόνες με μικρή αντίθεση, όπως ο ουρανός, μια αμμώδης παραλία ή γκαζόν

- Οι εικόνες 3D αποτελούνται από ένα αρχείο JPEG και ένα αρχείο MPO. Αν διαγραφεί οποιοδήποτε αρχείο στον υπολογιστή σας, η κάμερα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

- Αν δεν μπορείτε να μετακινήσετε την κάμερα σε ολόκληρο το θέμα εντός του καθορισμένου χρόνου, προκύπτει μια γκρίζα περιοχή στη σύνθετη εικόνα. Αν συμβεί αυτό, κινήστε την κάμερα πιο γρήγορα για να καταγράψετε μια πλήρη εικόνα 3D.

- Επειδή αρκετές εικόνες είναι ενωμένες, το ενωμένο τμήμα δεν θα εγγραφεί ομαλά.

- Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, οι εικόνες μπορεί να είναι θολές. Συνιστάται να κάνετε λήψη εικόνων σε φωτεινό εξωτερικό φως.

- Σε συνθήκες φώτων που τρεμοπαίζουν, όπως φώτα φθορισμού, η λήψη 3D μπορεί να μην είναι επιτυχής.

- Αν ολόκληρη η γωνία προβολής της λήψης 3D και η γωνία προβολής όταν κλειδώθηκε το AE/AF διαφέρουν υπερβολικά ως προς τη φωτεινότητα, το χρώμα ή την εστίαση, η λήψη δεν θα είναι επιτυχής. Αν συμβεί αυτό, αλλάξτε την θέση του κλειδώματος AE/AF και δοκιμάστε ξανά.

- Η λήψη 3D μπορεί να ακυρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Κάνετε πανοραμική λήψη με την κάμερα να κινείται πολύ γρήγορα ή πολύ αργά.

- Η κάμερα τρέμει πολύ.

Σχετικό θέμα
Προβολή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Πίσω στην κορυφή