Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Μέγ. ακίν. εικόνας/Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας

## Μέγ. ακίν. εικόνας/Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας

Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφηση ακίνητων εικόνων
Μέγεθος ακίνητης εικόνας 3D
Μέγεθος εικόνα σε εύκολη λειτουργία
Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε ημικυκλικό πανόραμα
Το μέγεθος εικόνας καθορίζει το μέγεθος του αρχείου εικόνας που εγγράφεται όταν κάνετε λήψη μιας εικόνας.
Όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος εικόνας, τόσο πιο πολλές λεπτομέρειες θα αναπαραχθούν όταν η εικόνα εκτυπωθεί σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος εικόνας, τόσο πιο πολλές εικόνες μπορούν να εγγραφούν.
Σχετικά με την "ποιότητα εικόνας" και το "μέγεθος εικόνας"
Μια ψηφιακή εικόνα αποτελείται από ένα σύνολο μικρών κουκκίδων που ονομάζονται πίξελ. Αν περιέχει μεγάλο αριθμό πίξελ (A), η εικόνα γίνεται μεγαλύτερη, καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη και εμφανίζεται με περισσότερη λεπτομέρεια. Το "μέγεθος εικόνας" φαίνεται από τον αριθμό των πίξελ. Παρότι δεν μπορείτε να δείτε τις διαφορές στην οθόνη της κάμερας, οι λεπτομέρειες και ο χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων διαφέρουν όταν η εικόνα εκτυπώνεται ή εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή.

1. Μέγεθος εικόνας: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15.925.248 pixel

1. Μέγεθος εικόνας: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Πολλά πίξελ (Υψηλή ποιότητα εικόνας και μεγάλο μέγεθος αρχείου)
Λίγα πίξελ (Χαμηλή ποιότητα εικόνας, αλλά μικρό μέγεθος αρχείου)

### Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφηση ακίνητων εικόνων

1. MENU (Μέγ. ακίν. εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

| Μέγεθος εικόνας | Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης | Αριθμός εικόνων | Εκτύπωση
| (4608×3456) | Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3+ | Λιγότερες Περισσότερες | Ευκρινείς Αδρές
| (3648×2736) | Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3
| (2592×1944) | Για εκτυπώσεις από μέγεθος 10×15 cm έως A4
| (640×480) | Για επισυνάψεις e-mail
| (4608×2592) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3 | Λιγότερες Περισσότερες | Ευκρινείς Αδρές
| (1920×1080) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

### Μέγεθος ακίνητης εικόνας 3D

1. MENU (Μέγ. ακίν. εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

| (4608×3456) | Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3+
| (4608×2592) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3

Παρατήρηση

- Όταν εκτυπώνετε ακίνητες εικόνες που έχουν εγγραφεί σε αναλογία διαστάσεων 16:9 ή πανοραμικές εικόνες, μπορεί να περικοπούν και τα δύο άκρα.

### Μέγεθος εικόνα σε εύκολη λειτουργία

1. MENU [Μέγ. ακίν. εικόνας] επιθυμητό μέγεθος

| Μεγάλο | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [16M].
| Μικρό | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [5M].

### Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε ημικυκλικό πανόραμα

1. MENU (Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

| (16:9) (Οριζόντια: 1920 × 1080) | Το [16:9] διατίθεται μόνο για λήψη 3D.
| (Τυπικό) (Οριζόντια: 4912 × 1080) (Κάθετα: 3424 × 1920) | Λήψη εικόνων με τυπικό μέγεθος.
| (Ευρύ) (Οριζόντια: 7152 × 1080) (Κάθετα: 4912 × 1920) | Λήψη εικόνων με ευρύ μέγεθος.
| (Υψηλή ανάλυση) (Οριζόντια: 10480 × 4096) | Κάνει λήψη πανοραμικής εικόνας υψηλής ανάλυσης σε μέγεθος 43 megapixel.

Παρατήρηση

- Αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πανοραμικές εικόνες που εγγράφηκαν σε μέγεθος [Υψηλή ανάλυση] εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αλλαγής μεγέθους στο παρεχόμενο λογισμικό "PMB". Το "PMB" σας επιτρέπει να αλλάζετε το μέγεθος των πανοραμικών εικόνων που εγγράφηκαν σε [Υψηλή ανάλυση] στο 50%.

Πίσω στην κορυφή