Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > Έλεγχος χειροκίνητης εστίασης

## Έλεγχος χειροκίνητης εστίασης

Στην χειροκίνητη εστίαση, εάν πατήσετε το κουμπί FOCUS, θα γίνει μεγέθυνση της οθόνης κατά 7 φορές και μπορείτε να επιβεβαιώσετε την εστίαση.

1. Ρυθμίστε το διακόπτη ζουμ/εστίασης σε MF.

1. Πατήστε το κουμπί FOCUS για να μεγεθύνετε την εικόνα.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί FOCUS, η κλιμάκωση ζουμ αλλάζει ως εξής:
Πλήρης οθόνη Περίπου ×7 Πλήρης οθόνη

1. Επιβεβαιώστε και ρυθμίστε την εστίαση.

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα για να πραγματοποιήσετε λήψη της εικόνας.

Ο έλεγχος χειροκίνητης εστίασης θα ακυρωθεί όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.
Παρατηρήσεις

- Η ταχύτητα κλείστρου και οι τιμές έκθεσης δεν μπορούν να αλλαχθούν όταν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος χειροκίνητης εστίασης. Λίγο πριν τη λήψη, γίνεται ξανά μέτρηση του φωτός και ρυθμίζεται η έκθεση.

- Η εικόνα εμφανίζεται με τη σωστή φωτεινότητα ανεξάρτητα από την καθορισμένη έκθεση. Η αντιστάθμιση έκθεσης δεν αντανακλάται στην εικόνα που εμφανίζεται. Ωστόσο, αντανακλάται στην εικόνα εγγραφής.

- Ενώ μεγεθύνεται η οθόνη, μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου, αλλά η κάμερα θα εγγράψει ολόκληρη την εικόνα που εμφανίζεται.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ανίχνευσης προσώπου και κλείστρου χαμόγελου.

Πίσω στην κορυφή