Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > ISO

## ISO

Προσαρμόζει την ευαισθησία φωτεινότητας όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε Λήψη με χειροκίνητη έκθεση, Αυτόματο πρόγραμμα ή (Προηγμένη λήψη αθλητικών) στην Επιλογή σκηνικού. Ρυθμίζει την ευαισθησία με το κουμπί ελέγχου σε λειτουργία λήψης με χειροκίνητη έκθεση.

1. Πατήστε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε την ευαισθησία ISO.

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή.

| (Αυτόματα) | Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα.
| ///// | Μπορείτε να μειώσετε το θόλωμα των εικόνων σε σκοτεινούς χώρους ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα αν αυξήσετε την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό).

Ο αριθμός ISO στον παραπάνω πίνακα είναι η αντιπροσωπευτική τιμή.
Εάν περιστρέψετε το χειριστήριο επιλογής θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η ευαισθησία ISO κατά βήματα του 1/3 ως εξής:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Προσαρμογή ευαισθησίας ISO (Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
Η ευαισθησία ISO είναι μια διαβάθμιση ταχύτητας για τα μέσα εγγραφής που ενσωματώνει έναν αισθητήρα εικόνας που λαμβάνει φως. Ακόμη κι όταν η έκθεση είναι η ίδια, οι εικόνες διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO.
Υψηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια φωτεινή εικόνα ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους ενώ αυξάνει την ταχύτητα κλείστρου για να μειωθεί η θολότητα.
Παρόλα αυτά, η εικόνα τείνει να βγαίνει συγκεχυμένη.
Χαμηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια πιο εξομαλυμένη εικόνα.
Παρόλα αυτά, όταν η έκθεση δεν είναι αρκετή, η εικόνα μπορεί να βγει πιο σκοτεινή.
Συμβουλές για να αποφεύγετε θολές εικόνες
Παρότι η κάμερα είναι σταθερή, το θέμα κινείται κατά την έκθεση και η λήψη είναι θολή όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου. Το κούνημα κάμερας μειώνεται αυτόματα, αλλά η λειτουργία δεν μειώνει αποτελεσματικά τη θολότητα του θέματος. Η θολότητα του θέματος προκύπτει συχνά σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού ή αργής ταχύτητας του κλείστρου.
Σε αυτή την περίπτωση, τραβήξτε τις φωτογραφίες έχοντας υπόψη τις παρακάτω συμβουλές.

- Επιλέξτε υψηλότερη ευαισθησία ISO για να γίνει η ταχύτητα του κλείστρου πιο γρήγορη.

- Επιλέξτε λειτουργία (Υψηλή ευαισθησία) στην επιλογή σκηνικού.

Παρατηρήσεις

- Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε [Αυτόματα] όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε λήψη με χειροκίνητη έκθεση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [ISO 100].

- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο από [ISO AUTO], [ISO 100] έως [ISO 800], όταν η λειτουργία λήψης είναι ρυθμισμένη σε Ριπή ή Οριοθέτηση.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Χρήση του χειριστηρίου επιλογής
Πίσω στην κορυφή