Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Ajustes de Variación

## Ajustes de Variación

Puede ajustar el tipo de toma cuando [Ajustes de ráfaga] está ajustado a [Variación]. En el modo de toma con variación, puede grabar una serie de 3 imágenes con el ajuste cambiado. Después puede seleccionar la imagen más idónea.

1. MENU (Ajustes de Variación) modo deseado

| (EXP±0,3) | Graba una serie de 3 imágenes con la exposición cambiada en el orden siguiente: estándar, brillante, y oscuro. Cuanto mayor sea el valor del paso de variación, mayor será el cambio del valor de exposición.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Balance Blanco) | Graba una serie de 3 imágenes con el balance blanco cambiado en el orden siguiente: tono de color actual, hacia azul, y hacia rojo. Cuando ajuste [Balance Blanco] a algo distinto de [Auto], el tono del color cambiará basándose en el balance blanco seleccionado.

Notas

- No se puede seleccionar [Balance Blanco] cuando el dial de modo está ajustado a (Selección escena).

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones o elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación” [Detalles] y “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación”. [Detalles]

Volver al principio