Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo de toma de imagen fija > Programa automático

## Programa automático

Le permite tomar imágenes con la exposición ajustada automáticamente (la velocidad de obturación y el valor de la abertura). También puede seleccionar varios ajustes utilizando el menú.

1. Ajuste el dial de modo a (Programa automático).

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Nota

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones o elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación” [Detalles] y “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación”. [Detalles]

### Cambio de programa

Puede cambiar la combinación de abertura (valor F) y velocidad de obturación a la vez que mantiene fija la exposición cuando el flash está ajustado a [Desactivar].

1. Pulse el dial Jog.

1. Gire el dial Jog.

“” en la pantalla cambia a “ ” y el modo de toma cambia a cambio de programa.

1. Gire el dial Jog para seleccionar la combinación de abertura (valor F) y velocidad de obturación.

Puede ajustar el valor EV o ISO con el dial Jog.

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Para cancelar el cambio de programa, gire el dial Jog para volver a la indicación “”.
Notas

- No se puede cambiar la combinación de valor de abertura y velocidad de obturación cuando el botón del disparador está pulsado hasta la mitad.

- Dependiendo del brillo del ambiente, es posible que no se pueda utilizar el cambio de programa.

- Ajuste el dial de modo a uno distinto de “” o desconecte la alimentación para cancelar el ajuste que usted hizo.

- Cuando cambia el brillo, también cambian la abertura (valor F) y velocidad de obturación a la vez que se mantiene la cantidad del cambio.

- Cuando se cambia el ajuste del modo de flash, se cancela el cambio de programa.

Tema relacionado
Utilización del dial Jog
Volver al principio