Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de su ordenador > Utilización del software > “PMB (Picture Motion Browser)”

## “PMB (Picture Motion Browser)”

- “PMB” le permite importar imágenes tomadas con la cámara a un ordenador para visualizarlas. Haga una conexión USB entre la cámara y su ordenador, y haga clic en [Importar].

- Las imágenes almacenadas en un ordenador se pueden exportar a una tarjeta de memoria, y visualizarse en la cámara. Haga una conexión USB entre la cámara y su ordenador, haga clic en [Exportar] [Exportación fácil (Sincro-PC)] en el menú [Manipular], y haga clic en [Exportar].

- Puede guardar e imprimir imágenes con la fecha.

- Puede visualizar imágenes almacenadas en un ordenador por fecha de toma en una visualización de calendario.

- Puede corregir imágenes fijas (Corrección ojos rojos, etc.), y cambiar la fecha y hora de toma.

- Se pueden crear discos Blu-ray, discos AVCHD y discos DVD-Video de películas en [Ver AVCHD] importadas a un ordenador. (Cuando se quiera crear un disco Blu-ray o un disco DVD-Video por primera vez se requerirá una conexión a Internet.) Sin embargo, las películas tomadas con la calidad de imagen ajustada a [AVC HD 28M (PS)] no se pueden grabar en un disco con la misma calidad. Convierta la imagen utilizando “PMB” antes de guardarla en un disco. Los discos DVD o AVCHD no se pueden crear de películas grabadas en calidad [AVC HD 24M (FX)]. Guarde las películas de calidad [AVC HD 24M (FX)] en discos Blu-ray.

- Puede colgar imágenes en un servicio de la red. (Se requiere un entorno de conexión a Internet.)

- Puede importar fotos y películas grabadas con información de ubicación y de dirección de toma de imagen a un ordenador y disfrutar viéndolos con un mapa que muestra la ubicación de su toma (DSC-HX100V solamente).

- Para otros detalles, consulte (Ayuda de PMB).

- Las películas en [Ver AVCHD] son películas grabadas con [Formato de película] ajustado a [AVCHD 60i/60p] (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (para dispositivos compatibles con 1080 50i).

Volver al principio