Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes panorámicas > Barrido panorámico inteligente

## Barrido panorámico inteligente

Le permite crear una imagen panorámica de imágenes compuestas. La cámara también detecta automáticamente caras de gente o motivos en movimiento.

1. Ajuste el dial de modo a (iBarrido panorámico), después pulse el botón ON/OFF (Alimentación).

1. Seleccione una dirección de toma de imagen utilizando /// del botón de control.

Desplazar la cámara panorámicamente de abajo hacia arriba
Desplazar la cámara panorámicamente de arriba hacia abajo
Desplazar la cámara panorámicamente de izquierda hacia derecha
Desplazar la cámara panorámicamente de derecha hacia izquierda

1. Alinee la cámara con el extremo del motivo que quiere tomar y pulse el botón del disparador a fondo.

- Aparece una porción negra, translucida (A) antes de hacer la toma. Esta parte no será grabada.

1. Desplace panorámicamente la cámara hasta el final de la guía (B), siguiendo la indicación en la pantalla LCD.

Toma de una imagen panorámica de alta resolución
Si ajusta [Tamaño imagen panorámica] a [Alta resolución], podrá tomar una imagen panorámica de tamaño 43 megapíxeles (10 480×4 096).
1 Sujete la cámara verticalmente.
2 Seleccione una dirección de toma de imagen utilizando el botón de control.
3 Desplace la cámara panorámicamente para tomar imagen.
Observaciones para tomar una imagen panorámica
Desplace la cámara panorámicamente en un arco a una velocidad constante en la dirección indicada en la pantalla LCD. Los motivos en reposo son más apropiados para toma panorámica que los motivos en movimiento.
Radio lo más corto posible.
Dirección vertical
Dirección horizontal

- Primero, pulse el botón del disparador hasta la mitad, para poder bloquear el enfoque, la exposición y el balance del blanco. Después, pulse el botón del disparador a fondo y desplace la cámara panorámicamente o ladéela.

- Si una sección con formas o escenario muy variados está concentrada a lo largo de un borde de la pantalla, es posible que la composición de la imagen falle. En tal caso, ajuste la composición del fotograma de forma que la sección esté en el centro de la imagen, después haga la toma otra vez.

Notas

- Si no puede desplazar la cámara panorámicamente a través de todo el motivo dentro del tiempo disponible, se mostrará un área gris en la imagen compuesta. Si ocurre esto, mueva la cámara más rápidamente para grabar una imagen panorámica completa.

- Dado que para la composición se unen varias imágenes, la parte de la unión no se grabará uniformemente.

- En condiciones de poca luz, es posible que las imágenes panorámicas se desenfoquen o que la toma no se realice con éxito.

- Bajo luces que parpadeen, tales como luces fluorescentes, el brillo o el color de la imagen combinada no será siempre el mismo.

- Cuando el ángulo completo de la toma panorámica y el ángulo bloqueado AE/AF sean muy diferentes en brillo, color y enfoque, la toma no se realizará con éxito. Si ocurre esto, cambie el ángulo bloqueado AE/AF y haga la toma otra vez.

- El Barrido panorámico no es apropiado para las siguientes situaciones:

- Los motivos están muy cerca de la cámara

- Imágenes con muy poco contraste, tal como el cielo, playa arenosa, o césped

- Imágenes con cambios constantes, tal como olas o cascadas

- No se pueden crear imágenes panorámicas en las situaciones siguientes:

- Desplaza la cámara panorámicamente demasiado rápida o lentamente.

- Hay mucho temblor de la cámara.

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones o elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación” [Detalles] y “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación”. [Detalles]

Tema relacionado
Desplazamiento de las imágenes panorámicas para visualizarlas
Tamaño img fija/Tamaño imagen panorámica
Volver al principio