Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Enfoque manual

## Enfoque manual

Puede utilizar el anillo manual para ajustar el enfoque manualmente.

1. Ajuste el conmutador de zoom/enfoque a MF.

1. Gire el anillo manual.

A: Enfoca el fondo
B: Enfoca el primer plano

- Cuando vaya a ajustar el enfoque, si pulsa el botón FOCUS, la visualización se ampliará unas 7 veces para permitir un enfoque más fácil.

Notas

- Si ajusta una distancia de enfoque muy corta, es posible que la imagen muestre el polvo o las huellas dactilares que pueda tener el objetivo. Limpie el objetivo con un paño suave, etc.

- La gama de la distancia de enfoque es limitada de cuerdo con la escala del zoom.

- Una vez que cambie el método de enfoque, la distancia del Enfoque manual que ha ajustado se cancelará.

- La información del ajuste de distancia en enfoque manual es aproximada. Si orienta el objetivo hacia arriba o hacia abajo, aumentará el error.

- Cuando utilice modos de toma de imagen o ajustes que no permiten ajustar el enfoque utilizando el anillo manual, el modo de enfoque cambiará automáticamente a (Multi AF), incluso si el conmutador de zoom/enfoque está ajustado a MF, y aparecerá en la pantalla.

- No se puede utilizar el anillo manual para ajustar el enfoque en las condiciones siguientes:

- Cuando el autodisparador está ajustado a [Autorretrato Una persona] o [Autorretrato Dos personas]

- Cuando el Captador de sonrisas está ajustado a [Activar]

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación.” [Detalles]

Tema relacionado
Comprobación del enfoque manual
Volver al principio