Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Comprobación del enfoque manual

## Comprobación del enfoque manual

En enfoque manual, si pulsa el botón FOCUS, la visualización se amplia unas 7 veces y puede confirmar el enfoque.

1. Ajuste el conmutador de zoom/enfoque a MF.

1. Pulse el botón FOCUS para ampliar la imagen.

Cada vez que pulse el botón FOCUS, la escala del zoom cambiará de la forma siguiente:
Visualización completa Aprox. ×7 Visualización completa

1. Confirme y ajuste el enfoque.

1. Pulse el botón del disparador a fondo para tomar la imagen.

La comprobación del enfoque manual se liberará cuando el botón del disparador sea pulsado hasta la mitad.
Notas

- Los valores de velocidad de obturación y exposición no se pueden cambiar cuando la comprobación del enfoque manual está siendo usada. Justo antes de tomar la imagen, la luz se mide otra vez y se ajusta la exposición.

- La imagen se visualiza con el brillo apropiado independientemente de la exposición determinada. La compensación de la exposición no se ve reflejada en la imagen visualizada, sin embargo, si se ve reflejada en la imagen grabada.

- Mientras la visualización está ampliada, puede tomar fotos si pulsa el botón del disparador, pero la cámara grabará la imagen visualizada entera.

- No se pueden utilizar las funciones Detección de cara y Captador de sonrisas.

Volver al principio