Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Tamaño img fija/Tamaño imagen panorámica

## Tamaño img fija/Tamaño imagen panorámica

Tamaño de imagen cuando se toman imágenes fijas
Tamaño de imagen fija 3D
Tamaño de imagen en Modo fácil
Tamaño de imagen cuando se toma Barrido panorámico
El tamaño de imagen determina el tamaño del archivo de imagen que se graba cuando toma una imagen.
Cuanto más grande sea el tamaño de imagen, más detalles se reproducirán cuando la imagen sea impresa en papel de formato grande. Cuanto más pequeño sea el tamaño de imagen, más imágenes podrán grabarse.
Acerca de la “calidad de imagen” y del “tamaño de imagen”
Una imagen digital está compuesta de una colección de pequeños puntos denominados píxeles. Si contiene un gran número de píxeles (A), la imagen se vuelve voluminosa, ocupa más memoria, y muestra detalles diminutos. El “Tamaño de imagen” se mide por el número de píxeles. Aunque en la pantalla de la cámara no pueden apreciarse las diferencias, los detalles diminutos y el tiempo de procesamiento de los datos varían cuando la imagen se imprime o se visualiza en la pantalla de un ordenador.

1. Tamaño de imagen: 16M

4 608 píxeles × 3 456 píxeles = 15 925 248 píxeles

1. Tamaño de imagen: VGA

640 píxeles × 480 píxeles = 307 200 píxeles
Muchos píxeles (Buena calidad de imagen y tamaño de archivo grande)
Pocos píxeles (Imagen basta pero tamaño de archivo pequeño)

### Tamaño de imagen cuando se toman imágenes fijas

1. MENU (Tamaño img fija) tamaño deseado

| Tamaño de imagen | Guía de uso | N°. de imágenes | Impresión
| (4 608×3 456) | Para copias hasta tamaño A3+ | Menos Más | Fina Tosca
| (3 648×2 736) | Para copias hasta tamaño A3
| (2 592×1 944) | Para copias de 10×15 cm hasta tamaño A4
| (640×480) | Para adjuntar a correo electrónico
| (4 608×2 592) | Para ver en un televisor de alta definición e imprimir hasta tamaño A3 | Menos Más | Fina Tosca
| (1 920×1 080) | Para ver en un televisor de alta definición

### Tamaño de imagen fija 3D

1. MENU (Tamaño img fija) tamaño deseado

| (4 608×3 456) | Para copias hasta tamaño A3+
| (4 608×2 592) | Para ver en un televisor de alta definición e imprimir hasta tamaño A3

Nota

- Cuando imprima imágenes fijas grabadas con relación de aspecto 16:9 o imágenes panorámicas, es posible que ambos bordes sean recortados.

### Tamaño de imagen en Modo fácil

1. MENU [Tamaño img fija] tamaño deseado

| Grande | Toma imágenes en tamaño [16M].
| Pequeño | Toma imágenes en tamaño [5M].

### Tamaño de imagen cuando se toma Barrido panorámico

1. MENU (Tamaño imagen panorámica) tamaño deseado

| (16:9) (Horizontal: 1 920 × 1 080) | [16:9] está disponible solamente para toma 3D.
| (Estándar) (Horizontal: 4 912 × 1 080) (Vertical: 3 424 × 1 920) | Toma imágenes utilizando el tamaño estándar.
| (Ancho) (Horizontal: 7 152 × 1 080) (Vertical: 4 912 × 1 920) | Toma imágenes utilizando tamaño ancho.
| (Alta resolución) (Horizontal: 10 480 × 4 096) | Toma panorama de gran resolución en tamaño 43 megapíxel.

Nota

- Si no puede imprimir imágenes panorámicas grabadas en tamaño [Alta resolución] debido al tamaño grande, utilice la función de cambio de tamaño que hay en el software suministrado “PMB”. “PMB” le permite cambiar el tamaño de imágenes panorámicas grabadas en [Alta resolución] hasta el 50 %, etc.

Volver al principio