Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de las funciones 3D > Toma de imágenes 3D > Barrido múltiples ángulos

## Barrido múltiples ángulos

Al hacer el barrido con la cámara, la cámara toma múltiples imágenes, después las compila en una imagen estereoscópica.
Toma una imagen que se puede reproducir como imagen estereoscópica ladeando la cámara hacia la derecha o hacia la izquierda, y una imagen que se puede reproducir en un televisor 3D.

1. Ajuste el dial de modo a (Toma 3D).

1. (Barrido múltiples ángulos) del botón de control

1. Alinee la cámara con el extremo del motivo que quiere tomar y pulse el botón del disparador.

- Es posible que una porción negra, transluciente (A) no se grabe.

1. Desplace panorámicamente la cámara hasta el final de la guía (B), siguiendo la indicación en la pantalla LCD.

Rango en que se puede tomar en modo Barrido múltiples ángulos
Haga un barrido con la cámara de aproximadamente 45 grados hacia la izquierda y hacia la derecha del motivo que quiere enfocar.
Consulte también las observaciones para Barrido panorámico 3D. [Detalles]
Notas

- En modo [Barrido múltiples ángulos], solamente puede seleccionar el tamaño de imagen panorámica [16:9(2M)].

- Consulte también las “Notas” para Barrido panorámico 3D. [Detalles]

Tema relacionado
Visionado de imágenes tomadas en modo Barrido múltiples ángulos estereoscópicamente
Volver al principio