Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > 3D-toimintojen käyttö > 3D-kuvien katselu > 3D-kuvien katselu 3D-televisiosta

## 3D-kuvien katselu 3D-televisiosta

Voit katsella kameralla tallennettuja 3D-kuvia 3D-muodossa liittämällä kameran 3D-TV:hen käyttämällä HDMI-kaapelia (myydään erikseen).
Tutustu myös television mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

- Kun kamera on liitetty suoraan pistorasiaan verkkolaitteella (mukana), voit käyttää sitä ilman huolia akkujen tyhjentymisestä.

1. Kytke virta pois sekä kamerasta että TV:stä.

1. Liitä kamera televisioon HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

A: HDMI-liitin
B: HDMI-kaapeli

1. Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.

1. Kytke kameraan virta painamalla (toisto) -painiketta.

1. MENU (3D-katselu) ohjauspainikkeessa

Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon.

1. Valitse kuvat ja aseta haluttu tila ohjauspainikkeella.

Ohjauspainike | Toiminta
| Toistaa 3D-pyyhkäisypanoraamatilassa kuvattuna vieriviä kuvia. Siirrä vierityssuuntaa painamalla /. Kuvakoossa [16:9] otetun 3D-kuvan vieritystoisto ei ole käytettävissä.
| Toistaa jatkuvasti vain 3D-kuvia.
| Edellinen kuva
| Seuraava kuva
| Lopettaa 3D-toiston.

- Voit muuttaa 3D-valokuvien zoomauskerrointa W/T (zoom) -vivulla.

Huomautuksia

- Jos valitaan (3D-katselu)-tila, vain 3D-kuvat näytetään.

- Jos toistetaan kuva, joka on otettu [3D-valokuva]- tai [3D-pyyhkäisypanoraama]-tilassa, kun kuvaussuunnaksi on valittu ylös tai alas, kuva toistetaan televisiossa vaakasuunnassa.

- Äänimerkkinä on kiinteästi [Suljin].

- Älä liitä kameraa ja liitettäviä laitteita lähtöliittimien avulla. Jos kamera ja TV liitetään lähtöliittimien avulla, kuvaa ja ääntä ei toisteta. Tällainen liitäntä voi myös aiheuttaa ongelmia kamerassa ja/tai liitetyissä laitteissa.

- Tämä toiminto ei välttämättä toimi oikein kaikkien televisioiden kanssa. Televisiosta ei esimerkiksi välttämättä voi katsoa videota, 3D-tilaa tai kuulla ääntä.

- Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.

- Kun kamera liitetään TV:hen, käytä HDMI-kaapelia, joka voidaan liittää kameran miniliittimeen ja TV:n liittimeen.

- Tallennus voi pysähtyä automaattisesti kameran suojelemiseksi jonkin ajan kuluttua, kun kuvataan tilanteessa, jossa kamera ja TV on liitetty HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

Liittyvä aihe
3D-katselu
Takaisin ylös