Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kuvausasetukset > Mukautuspainike

## Mukautuspainike

Aseta usein käytetty toiminto CUSTOM (mukauta) -painikkeeseen.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Mukautuspainike] haluttu tila

| AEL | AE-lukko/AE-lukko vapautettu
| Valkotasap. | Asettaa valkotasapainon.
| ND-suodatin | Asettaa ND-suodattimen
| Mittausmuoto | Asettaa mittausmuodon.
| Hymysuljin | Asettaa hymysulkimen.

Huomaa

- CUSTOM-painike ei ole käytettävissä Helppo-tilassa.

AE-lukon käyttäminen

- AE-lukkoa käytettäessä valotuksen asettamiseen käytettävät valotusmittarin arvot ovat lukittuja. Toiminto on hyödyllinen, jos halutaan ottaa useita kuvia valotusta muuttamatta tai valita valotus, joka ei ole yhteensopiva tarkennuspisteen kanssa.
  Aina kun CUSTOM-painiketta painetaan, AE-lukko vaihtuu seuraavasti:
  AE-lukko AE-lukko vapautettu AE-lukko
  Jos kuitenkin suoritetaan muita toimintoja, kuten rullanäppäimen painaminen ja kääntäminen, AE-lukko saattaa vapautua.

- AE-lukkoa voidaan käyttää vain CUSTOM-painikkeella.

Takaisin ylös