Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käyttö tietokoneen kanssa > Levyn luonti videoista > Videolevyn luontimenetelmän valinta

## Videolevyn luontimenetelmän valinta

Kunkin levytyypin ominaisuudet
Voit luoda levyn tällä kameralla [AVCHD-näkymä]-tilassa tallennetuista videoista.
Valitse levysoittimelle sopiva menetelmä.
Jos haluat lisätietoja levyn luomisesta PMB-ohjelmiston avulla, katso PMB Help.
Jos haluat tuoda videoita tietokoneeseen, katso ”Kuvien tuominen tietokoneeseen” [Tietoja] (Windows)/[Tietoja] (Macintosh).

Soitin | Luontimenetelmä | Levytyyppi
Blu-ray-levyntoistolaitteet (Blu-ray-levysoitin, PlayStation®3 jne.) | Videoiden tuonti tietokoneeseen PMB-ohjelmistolla ja Blu-ray-levyn luominen |
AVCHD-muodon toistolaitteet (Sony Blu-ray-levysoitin, PlayStation®3 jne.) | Videoiden tuonti tietokoneeseen PMB-ohjelmistolla ja AVCHD-levyn luominen |
AVCHD-muotoisen levyn luominen käyttämällä muuta DVD-kirjoitinta/tallenninta kuin DVDirect Express
Tavalliset DVD-toistolaitteet (DVD-soitin, tietokoneet, joilla voidaan toistaa DVD-levyjä, jne.) | Videoiden tuonti tietokoneeseen PMB-ohjelmistolla ja normaalin kuvanlaadun (STD) levyn luominen |

Huomautuksia

- Jos levy luodaan Sony DVDirect-aseman (DVD-kirjoittimen) avulla, käytä DVD-kirjoittimen muistikorttipaikkaa tai liitä DVD-kirjoitin USB-liitännän kautta tietojen siirtämistä varten.

- Jos käytät Sony DVDirect-asemaa (DVD-kirjoitinta), tarkista, että kiinteä ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.

- [AVCHD-näkymä]-tilan videot ovat videoita, joiden tallennukseen on käytetty [Videomuoto]-asetusta [AVCHD 60i/60p] (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai [AVCHD 50i/50p] -asetusta (1080 50i -yhteensopivat laitteet).

### Kunkin levytyypin ominaisuudet

| Blu-ray-levyn avulla voidaan tallentaa pidempikestoisia teräväpiirtoisia (HD) videoita kuin DVD-levyille.
| Teräväpiirtoisia (HD) videoita voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyille, ja tuloksena on teräväpiirtoinen (HD) levy. Teräväpiirtoinen (HD) levy voidaan toistaa AVCHD-muodon toistolaitteissa, kuten Sony Blu-ray-levysoitin ja PlayStation®3. Levyä ei voi toistaa tavallisissa DVD-soittimissa.
| Teräväpiirtoisista (HD) videoista normaalilaatuisiksi (STD) videoiksi muunnetut videot voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyillä, ja tuloksena on normaalilaatuinen (STD) levy.

Levytyypit, joita voidaan käyttää PMB-ohjelmiston kanssa
Seuraavia 12 cm:n levyjä voidaan käyttää PMB-ohjelmiston kanssa. Lisätietoja Blu-ray-levyistä on kohdassa ”Blue-ray-levyjen luominen”. [Tietoja]
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ei voida kirjoittaa uudelleen.
DVD-RW/DVD+RW: Voidaan uudelleenkirjoittaa ja käyttää uudelleen.

- Pidä aina PlayStation®3 ajan tasalla käyttämällä uusinta PlayStation®3-järjestelmäohjelmistoa.

- PlayStation®3 ei välttämättä ole saatavana eräissä maissa/eräillä alueilla.

Takaisin ylös