Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Filtre ND (filtre ND interne)

## Filtre ND (filtre ND interne)

L’utilisation du filtre ND permet de réduire d’environ 1/8 la quantité de lumière entrant dans l’appareil, de ralentir la vitesse d’obturation et de diminuer l’exposition. Cela permet des prises de vue très efficaces de scènes telles que de l’eau qui coule et des cascades.
Le filtre ND peut être utilisé lorsque l’appareil est placé sur (Programme Auto), (Prise de vue à priorité vitesse d’obturation), (Prise de vue à priorité ouverture) et (Prise de vue expo manuelle).

1. MENU (Filtre ND interne) le mode souhaité

| (Auto)* | Basé sur le mode de prise de vue et la luminosité, le filtre ND s’active/désactive automatiquement.
| (Désact) | Le filtre ND n’est pas utilisé.
| (Act) | Le filtre ND est toujours utilisé.

* Lorsque [Auto] ne peut pas être sélectionné, le réglage par défaut est [Désact].
Haut