Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d’image fixe > Programme Auto

## Programme Auto

Permet une prise de vue avec l’exposition réglée automatiquement (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l’aide du menu.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Programme Auto).

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarque

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

### Décalage programme

Vous pouvez changer la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d’obturation tout en conservant l’exposition fixée lorsque le flash est placé sur [Off].

1. Appuyez sur la mini-souris.

1. Tournez la mini-souris.

« » sur lécran change en « » et le mode de prise de vue passe en décalage programme.

1. Tournez la mini-souris pour sélectionner la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d’obturation.

Vous pouvez régler le paramètre EV ou ISO avec la mini-souris.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Pour annuler le décalage programme, tournez la mini-souris pour ramener l’indication à « ».
Remarques

- Vous ne pouvez pas décaler la combinaison valeur d’ouverture et vitesse d’obturation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.

- Selon la luminosité de l’environnement, il est possible que le décalage programme ne puisse pas être utilisé.

- Placez le sélecteur de mode sur une position autre que « » mettez l’appareil hors tension pour annuler le réglage que vous avez effectué.

- Lorsque la luminosité change, l’ouverture (valeur F) et la vitesse d’obturation changent aussi tout en maintenant la quantité de décalage.

- Lorsque le réglage du mode de flash est modifié, le décalage programme est annulé.

Rubrique associée
Utilisation de la mini-souris
Haut