Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Bouton personnalisé

## Bouton personnalisé

Permet de régler une fonction fréquemment utilisée sur la touche CUSTOM (Personnalisé).

1. Placez l’appareil en mode de prise de vue.

1. MENU (Réglages) (Réglages prise de vue) [Bouton personnalisé] le mode souhaité

| AEL | Verrouillage AE/Verrouillage AE désactivé
| Bal blanc | Spécifie la Balance des blancs.
| Filtre ND | Règle le filtre ND
| Mode de mesure | Spécifie le Mode de mesure.
| Détection de sourire | Spécifie la Détection de sourire.

Remarque

- La touche CUSTOM n’est pas disponible en Mode Facile.

Utilisation du verrouillage AE

- Lors de l’utilisation du verrouillage AE, les valeurs de l’exposemètre utilisé pour spécifier l’exposition sont fixées. Cette fonction est pratique si vous voulez prendre plusieurs images sans changer l’exposition ou sélectionner une exposition qui n’est pas compatible avec la position de mise au point.
  Chaque fois que vous appuyez sur la touche CUSTOM, le verrouillage AE change comme suit :
  Verrouillage AE Verrouillage AE désactivé Verrouillage AE
  Toutefois, si vous effectuez d’autres opérations telles que la pression sur et la rotation de la mini-souris, il se peut que le verrouillage AE soit désactivé.

- Le verrouillage AE ne peut être utilisé qu’avec la touche CUSTOM.

Haut