Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d’image fixe > Prise de vue à priorité vitesse d’obturation

## Prise de vue à priorité vitesse d’obturation

Vous pouvez prendre des images fixes après avoir réglé manuellement la vitesse d’obturation.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Prise de vue à priorité vitesse d’obturation).

1. Appuyez sur la mini-souris.

1. Tournez la mini-souris pour sélectionner la valeur de vitesse d’obturation.

Vous pouvez sélectionner une vitesse d’obturation de 1/4000 à 30 secondes.
Vous pouvez régler le paramètre EV ou ISO avec la mini-souris.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarques

- Lorsque la vitesse d’obturation est rapide, la quantité de lumière de flash peut être insuffisante même si vous déclenchez le flash.

- Si l’exposition correcte n’est pas obtenue après avoir effectué les réglages, les indicateurs de valeur de réglage clignotent sur l’écran lorsque vous enfoncé le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cette condition, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs de flash.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Plage de réglage de la vitesse d’obturation
×1,3 environ
×30 environ

- Une vitesse d’obturation de une seconde ou plus est indiquée par [˝], 1˝ par exemple.

- Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, il est recommandé d’utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.

- Si vous sélectionnez des vitesses d’obturation lente, le traitement des données prend du temps.

- Lorsque la vitesse d’obturation devient inférieure à une certaine vitesse, la fonction d’obturation lente NR est automatiquement activée pour réduire le bruit d’image et apparaît sur l’écran.

A propos de la vitesse d’obturation
Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus rapide, les sujets en mouvement, tels que des personnes qui courent, des voitures ou de l’eau qui jaillit, etc. semblent arrêtés.
Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, les traces des sujets en mouvement, tels que le courant d’une rivière, etc. apparaissent. Vous pouvez prendre des images d’action en direct plus naturelles.
Haut