Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Téléchargement d’images vers un service multimédia > Lancement de « PMB Portable » (Macintosh)

## Lancement de « PMB Portable » (Macintosh)

Lors d’une utilisation avec un ordinateur Macintosh, il est nécessaire de spécifier, la première fois, la région. Effectuez le réglage comme expliqué ci-dessous. Après avoir réglé la région, les étapes 3-4 sont inutiles lors d’une utilisation ultérieure.

1. Établissez une connexion USB entre l’appareil et un ordinateur Macintosh.

Lorsque vous raccordez l’appareil et votre ordinateur, [PMBPORTABLE] apparaît sur le bureau.
Cliquez sur [×] pour fermer toutes les applications inutiles.

1. Cliquez sur [PMBP_Mac] dans le dossier [PMBPORTABLE].

L’écran de sélection de région apparaît.

1. Sélectionnez les [Région] et [Pays/Zone] appropriés, puis cliquez sur [OK].

L’écran du contrat de licence apparaît.

1. Lisez attentivement le contrat. Si vous acceptez les clauses du contrat, cliquez sur [J' accepte].

« PMB Portable » est lancé.
Remarques

- « PMB Portable » n’est pas pris en charge pour les films en [Vue AVCHD].

- Placez [Réglage LUN] dans [Réglages principaux] sur [Multiple].

- Si vous ne pouvez pas lancer « PMB Portable », placez [Régl. connexion USB] sur [Mass Storage].

- Connectez-vous toujours à un réseau lors de l’utilisation de « PMB Portable ».

- Lors du téléchargement d’images sur Internet, il se peut que le cache reste dans l’ordinateur utilisé, selon le fournisseur de service. Cela est également vrai lorsque cet appareil est utilisé dans ce but.

- Lorsqu’un bogue se produit dans « PMB Portable » ou si vous supprimez « PMB Portable » accidentellement, vous pouvez réparer « PMB Portable » en téléchargeant le programme d’installation PMB Portable depuis le site Web.

- Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

Haut