Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Réglage balance des blancs

## Réglage balance des blancs

Vous permet d’utiliser la balance des blancs sélectionnée comme valeur de base et d’appliquer la valeur de correction spécifiée pour modifier la couleur et enregistrer une image.

1. MENU (Réglage balance des blancs) le mode souhaité

- Lors de la première utilisation, spécifiez la valeur de correction dans [Ajustement quantité de réglage].

| (Désact) | [Réglage balance des blancs] n’est pas utilisé.
| (Act) | [Réglage balance des blancs] est utilisé.
| (Ajustement quantité de réglage) | Permet de spécifier la valeur de correction. Si vous spécifiez une valeur de correction, [Réglage balance des blancs] est automatiquement placé sur [Act].

### Pour spécifier la valeur de correction Réglage balance des blancs

1. MENU (Réglage balance des blancs) [Ajustement quantité de réglage]

Spécifiez la valeur de correction à l’aide de /// de la touche de commande.

Touche de commande | Action
/ | G (vert) et M (magenta) fournissent des réglages fins tels que ceux réalisés avec un filtre de correction couleur (CC).
/ | B (bleu) et A (ambre) fournissent des réglages fins de la température couleur.

- Si vous placez [Réglage balance des blancs] sur [Act] pour la valeur de correction précédemment spécifiée, elle peut être rappelée.

Remarques

- Avec [Rég pres uniq], le réglage devient [Désact].

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut