Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Pregledavanje slika na TV prijemniku > Pregledavanje slike na TV prijemniku visoke razlučivosti (HD) > Gledanje slike na HD TV prijemniku pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno)

## Gledanje slike na HD TV prijemniku pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno)

Spojite fotoaparat na HD (visoka definicija) TV prijemnik koji ima HDMI utičnicu pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).

- Kad je fotoaparat izravno spojen na zidnu utičnicu pomoću AC adaptera, možete ga koristiti bez brige da će se baterije isprazniti.

1. Isključite fotoaparat i TV prijemnik.

1. Spojite HDMI priključnicu fotoaparata (A) i HDMI utičnicu TV prijemnika (B) pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno) (C).

1. Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.

1. Uključite fotoaparat pritiskom na tipku (reprodukcija).

Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Kontrolnom tipkom odaberite željenu sliku.
»PhotoTV HD«
Ovaj fotoaparat kompatibilan je s »PhotoTV HD« standardom.
Spajanjem televizora Sony kompatibilnog sa standardom »PhotoTV HD« putem HDMI kabela (prodaje se zasebno), možete uživati u čitavom novom svijetu fotografija u zapanjujućoj punoj HD kvaliteti.

- »PhotoTV HD« pruža kvalitetan prikaz detalja, blagih tekstura i boja u fotokvaliteti.

- Kad je fotoaparat spojen na Sony TV kompatibilan TV prijemnik s Video A modom pomoću HDMI kabela, vaš prijemnik će automatski podesiti kakvoću slike pogodnu za fotografije. Kad je TV prijemnik podešen na Video, podesit će se kakvoća slike pogodna za videozapise.

- Kad reproducirate videozapis u [AVCHD prikaz], preporuča se da [Način prikaza] postavite na [AVCHD prikaz].

- Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje TV prijemnika.

Napomene

- Slike snimljene u [VGA] veličini ne mogu se reproducirati u HD formatu.

- [Zvučni signal] se fiksira na [Zatvarač].

- Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko obje priključnice za izlazne signale. Ako se TV prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ili zvuka. Takvo spajanje također može oštetiti fotoaparat i/ili priključenu opremu.

- Fotoaparat možda neće raditi ispravno kod nekih HD TV prijemnika. Primjerice možda nećete moći vidjeti sliku ili čuti zvuk na vašem HD TV prijemniku.

- Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.

- Koristite HDMI mini-priključak s jedne strane (za fotoaparat), te priključak prikladan za spajanje na vaš TV prijemnik s druge strane.

- Snimanje se može automatski zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio nakon određenog vremena, ako snimate videozapise kad su fotoaparat i TV prijemnik spojeni HDMI kabelom (prodaje se zasebno).

- Videozapisi u [AVCHD prikaz] su videozapisi snimljeni s [Format videozapisa] postavljenim na AVCHD 60i/60p (za uređaje kompatibilne s 1080 60i) ili AVCHD 50i/50p (za uređaje kompatibilne s 1080 50i).

Povezana tema
Prikaz 3D slika na 3D TV prijemniku
Natrag na vrh