Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > Brzo snim. /skup ekspozicije

## Brzo snim. /skup ekspozicije

Kao način snimanja možete odabrati Jedna (pojedinačna slika), Brzo snimanje ili Skup ekspozicije.

1. Na kontrolnoj tipki pritisnite (Postavke brzog snimanja).

1. Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.

| (Jedna) | Fotoaparat snima jednu sliku.
| (Brzo snimanje) | Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova u jednom mahu.
| (Skup ekspozicije) | Fotoaparat snima niz od 3 slike, svaku s različitom postavkom.

Napomene

- [Bljeskalica] je postavljena na [Isključeno].

- Kad se snima sa samookidačem, snima se niz do 10 slika, ako se odabere [Brzo snimanje] te niz od 3 slike, svaka s različitom postavkom, ako se odabere [Skup ekspozicije].

- Kad se odabere [Brzo snimanje], [Izoštravanje], [Balans bijele boje] i [EV ] podešavaju se za prvu sliku, a te se postavke koriste i za ostale slike.

- Kad baterija oslabi ili kad se unutarnja memorija ili memorijska kartica napuni, brzo snimanje će prestati.

- Prilikom snimanja u internu memoriju, veličina slike bit će podešena na [VGA].

- Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Povezana tema
Interval brzog snimanja
Postavke skupa ekspozicije
Natrag na vrh