Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Pregledavanje > Reprodukcija videozapisa > Reprodukcija videozapisa

## Reprodukcija videozapisa

Prikaz kontrolne ploče
Snimanje fotografije iz videozapisa

1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

1. Pomoću kontrolne tipke odaberite videozapis.

1. Pritisnite .

Započinje reprodukcija videozapisa.

#### O zaslonu za prikaz videozapisa

Sliku koju želite prikazati odaberite pomoću / na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite .
Pojavit će se traka reprodukcije, možete provjeriti reprodukcijski status videozapisa.
, , , , , ili pojavljuje se na zaslonu za prikazivanje videozapisa.
Prikazana ikona može se razlikovati ovisno o veličini i kakvoći slike.

Kontrolna tipka | Radnja tijekom reprodukcije
| Zaustavljanje
| Premotavanje unaprijed
| Premotavanje unatrag
| Prikazuje kontrolnu ploču

Za prikaz samo videozapisa na indeksnom prikazu
U indeksnom načinu pritiskom na MENU (Način prikaza) (Prikaz mape (MP4)) ili (AVCHD prikaz) možete pregledati samo sličice videozapisa.
(Prikaz mape (MP4)): Na indeksnom zaslonu prikazuje sličice videozapisa u MP4 formatu.
(AVCHD prikaz): Prikazuje videozapise snimljene s formatom snimanja postavljenim na [AVCHD 60i/60p] ili [AVCHD 50i/50p]. [Pojedinosti]

- Kada se videozapis reproducira do kraja, fotoaparat će automatski početi reproducirati sljedeći videozapis.

Napomena

- Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći izravno reproducirati.

### Prikaz kontrolne ploče

Prikazom kontrolne ploče moguće je usporeno reproducirati videozapise i podešavati glasnoću.

1. Na kontrolnoj tipki pritisnite .

Prikazuje se kontrolna ploča.

1. Željenu tipku odaberite pomoću / i pritisnite .

Kontrolna ploča | Funkcija
| Reprodukcija
| Zaustavljanje
| Premotavanje unaprijed
| Premotavanje unatrag
| Spora reprodukcija
| Spora reprodukcija premotavanjem unatrag
| Pomicanje po poglavljima
| Premotavanje unatrag po poglavljima
| Pomicanje kadar po kadar
| Premotavanje unatrag po okvirima
| Snimanje slike
| Postavke glasnoće
| Zatvara kontrolnu ploču

Napomena

- Tipke na kontrolnoj ploči razlikovat će se ovisno o statusu reprodukcije.

### Snimanje fotografije iz videozapisa

1. Pritisnite na kontrolnoj ploči tijekom scene koju želite snimiti.

1. Odaberite pomoću / na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite .

- Kad je fotografija snimljena, fotoaparat će se zaustaviti.

- Fotografija snimljena u formatu videozapisa [MP4 3M] spremit će se kao [VGA]. Inače će se fotografija spremiti kao [16:9(2M)].

Povezana tema
Način prikaza
Natrag na vrh