Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje načina snimanja fotografija > Programska automatika

## Programska automatika

Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje vremena ekspozicije i otvora zaslona). Također možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika.

1. Namjestite birač moda na (Programska automatika).

1. Pritisnite okidač.

Napomena

- Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

### Pomak programa

Kad je bljeskalica postavljena na [Isključeno] možete promijeniti kombinaciju otvora blende (F vrijednost) i vremena ekspozicije dok ekspozicija ostaje fiksna.

1. Pritisnite kotačić za odabir.

1. Okrenite kotačić za odabir.

»« na zaslonu mijenja se u » «, a način snimanja mijenja se u pomak programa.

1. Okrenite kotačić za odabir kako biste odabrali kombinaciju otvora blende (F vrijednost) i vremena ekspozicije.

Kotačićem za odabir možete postaviti EV ili ISO postavku.

1. Pritisnite okidač.

Kako biste poništili pomak programa, okrenite kotačić za odabir kako biste oznaku okrenuli na »«.
Napomene

- Kombinaciju otvora blende i vremena ekspozicije ne možete pomaknuti kad se gumb okidača pritisne dopola.

- Pomak programa se možda ne koristi ovisno o svjetlini okruženja.

- Birač načina postavite na neki način izuzev »« ili isključite napajanje kako biste poništili postavku koju se unijeli.

- Kad se svjetlina promijeni, mijenjaju se i otvor blende (F vrijednost) i vrijeme ekspozicije dok se održava veličina pomaka.

- Kad se promijeni postavka načina bljeskalice, pomak programa se poništava.

Povezana tema
Korištenje kotačića za odabir
Natrag na vrh