Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Pregledavanje > Brisanje slika > Tipka Brisanje

## Tipka Brisanje

Omogućava odabir slika koje želite izbrisati.
Slike je također moguće izbrisati preko izbornika pomoću tipke MENU. [Pojedinosti]

1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

1. Tipka / (brisanje) željeni mod na kontrolnoj tipki

Svi snimci sa ovim datumom Sve u ovoj mapi Sve dato. u AVCHD prikazu | Brisanje odjednom svih slika u odabranom rasponu datuma ili mapi ili svih videozapisa u [AVCHD prikaz]. Pritisnite [OK] nakon koraka 2.
Višestruke slike | Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom. Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način. Odaberite sliku, zatim pritisnite . Odabranoj se slici dodaje oznaka . Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika za brisanje. Odaberite sliku pomoću oznake , poništite odabir ponavljanjem oznake . MENU [OK]
Ova slika | Brisanje trenutno odabrane slike.
Sve u ovoj gr. brzo snim. sl. | Brisanje svih slika iz odabrane grupe odjednom. Pritisnite [OK] nakon koraka 2.
Sve slike osim ove | Brisanje svih slika u grupi brzo snimljenih slika izuzev odabrane slike u načinu Prikaz grupe brzo snimanje fotografija. Pritisnite [OK] nakon koraka 2.
Odustani | Poništava brisanje.

Prilikom odabira slika možete prelaziti između pojedinačnog i indeksnog prikaza
U indeksnom prikazu polugu W/T (zum) pomaknite na stranu T () za povratak na način pojedinačnog prikaza, a u načinu pojedinačnog prikaza polugu pomaknite na stranu W () za povratak u indeksni prikaz.

- Prelazak između indeksnog i načina pojedinačnog prikaza također je moguć u [Zaštita], [Pošaljit. pomoću TransferJet] ili [Tiskanje (DPOF)] načinima.

Napomene

- U jednostavnom načinu možete odabrati između [1 slika] ili [Sve slike].

- Kad se za snimanje slika koristi interna memorija, [Način prikaza] je podešen na [Prikaz mape].

- Videozapisi u [AVCHD prikaz] su videozapisi snimljeni s [Format videozapisa] postavljenim na AVCHD 60i/60p (za uređaje kompatibilne s 1080 60i) ili AVCHD 50i/50p (za uređaje kompatibilne s 1080 50i).

Povezana tema
Brisanje
Natrag na vrh