Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat a számítógéppel > Mozgóképeket tartalmazó lemez készítése > Módszer kiválasztása mozgóképeket tartalmazó lemez készítéséhez

## Módszer kiválasztása mozgóképeket tartalmazó lemez készítéséhez

Az egyes lemeztípusok jellemzői
A fényképezőgéppel rögzített, számítógépre importált [AVCHD megtek.] mozgóképekből lemez készíthető.
Válassza ki a lemezlejátszónak megfelelő módszert.
A mozgóképeket tartalmazó lemez „PMB” programmal történő elkészítésével kapcsolatos részleteket lásd: „PMB Help”.
A mozgóképek számítógépre importálásával kapcsolatban lásd: „Képek importálása számítógépre” [Részletek] (Windows)/[Részletek] (Macintosh).

Lejátszó | Készítési módszer | Lemeztípus
Blu-ray lemezt lejátszó készülékek (Blu-ray lemezjátszó, PlayStation®3, stb.) | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” programmal és Blu-ray lemez készítése |
AVCHD formátumot lejátszó készülékek (Sony Blu-ray lemezjátszó, PlayStation®3, stb.) | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” programmal és AVCHD formátumú lemez készítése |
AVCHD formátumú lemez készítése DVD-íróval/felvevővel (nem a DVDirect Express készülékkel)
Egyszerű DVD-lejátszó készülékek (DVD-lejátszó, DVD-t lejátszó számítógép, stb.) | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” programmal és normál felbontásos (STD) képminőségű lemez készítése |

Megjegyzések

- Ha a Sony DVDirect DVD-íróval készít lemezt, az adatok áttöltéséhez használja a DVD-író memóriakártya helyét, vagy csatlakoztassa a DVD-írót USB-kapcsolattal.

- A Sony DVDirect DVD-író használata esetén ellenőrizze, hogy a firmware frissítve lett-e a legújabb verzióra.

- [AVCHD megtek.] mozgóképek felvételekor a [Mozgókép formát.] beállítása [AVCHD 60i/60p] (1080 60i kompatibilis eszközök esetében), illetve [AVCHD 50i/50p] (1080 50i kompatibilis eszközök esetében).

### Az egyes lemeztípusok jellemzői

| A Blu-ray lemezek használata lehetővé teszi, hogy nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképeket rögzítsen, és a felvételek időtartama meghaladhatja a DVD-lemezekét.
| A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD adathordozókra, például DVD-R lemezekre, és nagy felbontású (HD) képminőségű lemez készül. A nagy felbontásos (HD) képminőségű lemezek lejátszhatók AVCHD formátumot támogató lejátszó készülékeken, például Sony Blu-ray lemezlejátszón vagy egy PlayStation®3 konzolon. A lemezeket nem lehet lejátszani egyszerű DVD-lejátszókon.
| A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképekből konvertált normál felbontásos (STD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD adathordozókra, például DVD-R lemezekre, és normál felbontású (STD) képminőségű lemez készül.

A „PMB” programmal használható lemeztípusok
A következő 12 centiméteres lemezek használhatók a „PMB” programmal. További információk a Blu-ray lemezekről: „Blu-ray lemezek készítése”. [Részletek]
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Nem lehet újraírni.
DVD-RW / DVD+RW: Újraírható és újból használható.

- A PlayStation®3 konzolt mindig frissíteni kell a legfrissebb elérhető PlayStation®3 rendszerszoftver-verzióra.

- Egyes országokban/térségekben a PlayStation®3 nem érhető el.

Vissza a tetejére