Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Figyelmeztető jelzések és üzenetek > Öndiagnózis-kijelző

## Öndiagnózis-kijelző

Ha az ábécé egy betűjével kezdődő hibakód jelenik meg, a fényképezőgép öndiagnózist hajt végre. A két utolsó számjegy (-val jelölve) a fényképezőgép állapotától függően különbözik.
Ha az alábbi ellenintézkedések többszöri kipróbálása után sem oldódik meg a probléma, a fényképezőgép valószínűleg javításra szorul.
Forduljon Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez.
C:32:
E:95:

- Hiba a fényképezőgép hardverében. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.

C:13:

- A fényképezőgép nem tudja a memóriakártya adatait olvasni vagy írni. Próbálja meg kikapcsolni, majd ismét bekapcsolni a fényképezőgépet, vagy helyezze be többször a memóriakártyát.

- A belső memória formatálási hibát észlelt, vagy a behelyezett memóriakártya nincsen megformázva. Formázza meg a belső memóriát vagy a memóriakártyát. [Részletek]

- A behelyezett memóriakártyát nem lehet használni a fényképezőgéppel, vagy az adatok sérültek. Helyezzen be új memóriakártyát.

E:61:
E:62:
E:91:

- A fényképezőgép hibásan működik. Inicializálja a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra a készüléket. [Részletek]

E:94:

- Működészavar jelentkezik adatok írásakor vagy törlésekor. Javítás szükséges. Forduljon Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez. Készüljön fel arra, hogy a hibakód „E” betűtől kezdődő számait meg kell majd adnia.

Vissza a tetejére