Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Ripresa con priorità della velocità dell’otturatore

## Ripresa con priorità della velocità dell’otturatore

È possibile riprendere i fermi immagine dopo aver regolato manualmente la velocità dell’otturatore.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa con priorità della velocità dell’otturatore).

1. Premere la manopola jog.

1. Girare la manopola jog per selezionare il valore della velocità dell’otturatore.

È possibile selezionare una velocità dell’otturatore da 1/4000 a 30 secondi.
È possibile impostare l’impostazione EV o ISO con la manopola jog.

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Note

- Quando la velocità dell’otturatore è rapida, la quantità di luce del flash potrebbe essere insufficiente anche se si usa il flash.

- Se non si ottiene l’esposizione corretta dopo aver effettuato le impostazioni, gli indicatori dei valori di impostazione sullo schermo lampeggiano quando il pulsante di scatto viene premuto a metà. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori lampeggianti.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le voci “MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

Il campo di impostazione della velocità dell’otturatore
Circa ×1,3
Circa ×30

- La velocità dell’otturatore di un secondo o superiore è indicata da [˝], per esempio 1˝.

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di usare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Se si selezionano le velocità dell’otturatore lente, ci vuole del tempo per elaborare i dati.

- Quando la velocità dell’otturatore rallenta rispetto ad una certa velocità, la funzione dell’otturatore lento NR si attiva automaticamente per ridurre i disturbi dell’immagine e appare sullo schermo.

Informazioni sulla velocità dell’otturatore
Quando si imposta la velocità dell’otturatore più rapida, gli oggetti in movimento come le persone che corrono, le auto o l’acqua che spruzza, ecc. appaiono fermi.
Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, appaiono le tracce degli oggetti in movimento come una corrente del fiume, ecc. È possibile riprendere immagini di azioni dal vivo più naturali.
Torna all’inizio