Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > ISO

## ISO

Regola la sensibilità luminosa quando la fotocamera è impostata su Ripresa con esposizione manuale, Programmazione automatica o (Ripresa avanzata sport) in Selezione scena. Regola la sensibilità usando il tasto di controllo nel modo di ripresa con esposizione manuale.

1. Premere la manopola jog per selezionare la sensibilità ISO.

1. Girare la manopola jog per selezionare il valore desiderato.

| (Autom.) | Imposta automaticamente la sensibilità ISO.
| ///// | È possibile ridurre la sfocatura dell’immagine nei luoghi bui o con i soggetti in movimento aumentando la sensibilità ISO (selezionare un numero maggiore).

Il numero ISO nella tabella indicata sopra è il valore rappresentativo.
Girando la manopola jog si aumenta o si diminuisce la sensibilità ISO in incrementi di 1/3 nel seguente modo:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Regolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliata)
La sensibilità ISO è un grado di velocità per il supporto di registrazione che incorpora un sensore delle immagini che riceve la luce. Anche quando l’esposizione è uguale, le immagini variano a seconda della sensibilità ISO.
Sensibilità ISO alta
Registra un’immagine luminosa anche in luoghi bui aumentando la velocità dell’otturatore per ridurre la sfocatura.
Tuttavia, l’immagine tende a diventare disturbata.
Sensibilità ISO bassa
Registra un’immagine più uniforme.
Tuttavia, quando l’esposizione è insufficiente, l’immagine potrebbe diventare più scura.
Suggerimenti per evitare la sfocatura
Anche se la fotocamera è ferma, il soggetto si muove durante l’esposizione e viene catturato sfocato quando si preme il pulsante di scatto. La vibrazione della fotocamera si riduce automaticamente, tuttavia, la funzione non riduce effettivamente la sfocatura del soggetto. La sfocatura del soggetto si verifica frequentemente in condizioni di luce bassa o velocità lenta dell’otturatore.
In tal caso, riprendere tenendo in considerazione i seguenti suggerimenti.

- Selezionare una sensibilità ISO superiore in modo che la velocità dell’otturatore sia più rapida.

- Selezionare il modo (Alta sensibilità) in Selezione scena.

Note

- Non è possibile selezionare [Autom.] quando la fotocamera è impostata su Ripr. con esposizione man. [ISO 100] è l’impostazione predefinita.

- È possibile selezionare solo da [ISO AUTO], da [ISO 100] a [ISO 800] quando il modo di ripresa è impostato sul modo di ripresa a raffica o con bracketing.

- Potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

Argomento collegato
Uso della manopola jog
Torna all’inizio