Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Si riprendono i filmati > Ripresa dei fermi immagine durante la registrazione di un filmato (Dual Rec)

## Ripresa dei fermi immagine durante la registrazione di un filmato (Dual Rec)

È possibile riprendere i fermi immagine durante la registrazione di un filmato. La fotocamera continua a registrare il filmato anche se si riprendono i fermi immagine.

1. Premere il tasto MOVIE (Filmato) per avviare la registrazione di un filmato.

1. Premere il pulsante di scatto.

Viene registrato un fermo immagine.

- Il numero di fermi immagine registrabili (A) appare sullo schermo LCD quando si preme a metà il pulsante di scatto.

1. Premere il tasto MOVIE per interrompere la registrazione del filmato.

Dopo aver registrato i filmati, i fermi immagine registrati si visualizzano in fotogrammi sullo schermo LCD.
Note

- Quando i filmati sono registrati nella qualità [AVC HD 28M (PS)] non è possibile usare [Dual Rec].

- Il suono del pulsante di scatto in funzione potrebbe essere registrato.

- Il flash non è disponibile per riprendere i fermi immagine durante la registrazione dei filmati.

- La dimensione di immagine dei fermi immagine è fissata su [16:9 (3M)]. Se la dimensione dell’immagine del filmato è impostata su [MP4 3M], la dimensione dei fermi immagine viene fissata su [4:3 (2M)].

- Quando la funzione dell’Otturatore sorriso è impostata su [Acceso], l’otturatore viene rilasciato automaticamente ogni volta che la fotocamera rileva un viso sorridente. Non è possibile impostare su [Acceso] o [Spento] per l’Otturatore sorriso durante la registrazione dei filmati.

- Quando la fotocamera è su [Attesa] nel (Modo filmato), non è possibile usare [Otturatore sorriso].

- Se la capacità della scheda di memoria è insufficiente, sullo schermo appare . L’icona indica che non è più possibile riprendere i fermi immagine.

Torna all’inizio