Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle funzioni 3D > Ripresa di immagini 3D > Panorama in movimento 3D

## Panorama in movimento 3D

Più immagini vengono riprese mentre la fotocamera si sta muovendo e queste immagini vengono compilate in un’immagine 3D. L’immagine registrata può essere riprodotta su un televisore 3D.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa 3D).

1. (Panorama in movimento 3D) sul tasto di controllo

1. Selezionare una direzione di ripresa con /// sul tasto di controllo.

1. Allineare la fotocamera con l’estremità del soggetto da riprendere e premere il pulsante di scatto.

- Una parte nera, traslucida (A) potrebbe non essere registrata.

1. Fare la panoramica con la fotocamera fino all’estremità della guida (B), seguendo l’indicazione sullo schermo LCD.

Suggerimenti per la ripresa nel modo di Panorama in movimento 3D
Per scattare correttamente le immagini 3D, muovere lentamente la fotocamera. (Mirare a un semicerchio di 5 secondi.)
Se si sta muovendo troppo rapidamente o troppo lentamente, un messaggio si visualizzerà sullo schermo LCD.
Si consiglia di esercitarsi diverse volte prima della ripresa.
I soggetti a riposo sono i più adatti alle riprese 3D.

- Determinare la scena e premere parzialmente il pulsante di scatto, in modo che sia possibile bloccare la messa a fuoco, l’esposizione e il bilanciamento del bianco. Quindi premere completamente il pulsante di scatto ed eseguire la panoramica con la fotocamera.

Note

- La ripresa 3D non è adatta per le seguenti situazioni:

- Quando c’è un soggetto grande

- Soggetti in movimento

- Quando il soggetto principale è troppo vicino alla fotocamera

- Immagini con poco contrasto, come il cielo, una spiaggia sabbiosa o il prato

- Le immagini 3D sono composte da un file JPEG e un file MPO. Se l’uno o l’altro file viene cancellato sul PC, la fotocamera potrebbe non funzionare correttamente.

- Se non è possibile eseguire la panoramica con la fotocamera sull’intero soggetto entro il tempo stabilito, viene creata un’area grigia nell’immagine composta. Se ciò si verifica, spostare la fotocamera più velocemente per registrare un’immagine 3D intera.

- Poiché diverse immagini vengono attaccate insieme, la parte attaccata non sarà registrata in modo uniforme.

- In condizioni di luce bassa, le immagini potrebbero essere sfocate. Si consiglia di riprendere le immagini con la luce luminosa all’esterno.

- Con le luci che tremolano, come le luci a fluorescenza, la ripresa 3D potrebbe non riuscire.

- Se l’intero angolo di visione della ripresa 3D e l’angolo di visione quando l’AE/AF era bloccato sono molto diversi in luminosità, colore o messa a fuoco, la ripresa non riuscirà. Se ciò si verifica, cambiare la posizione del blocco AE/AF e riprovare.

- La ripresa 3D potrebbe essere annullata nelle seguenti situazioni:

- Si esegue la panoramica con la fotocamera troppo rapidamente o troppo lentamente.

- C’è troppa vibrazione della fotocamera.

Argomento collegato
Visione delle immagini 3D su un TV 3D
Torna all’inizio