Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Programm. automatica

## Programm. automatica

Consente di riprendere con l’esposizione regolata automaticamente (sia la velocità dell’otturatore che il valore dell’apertura). Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu.

1. Impostare la manopola del modo su (Programm. automatica).

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Nota

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le voci “MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

### Cambiamento della programmazione

È possibile cambiare la combinazione dell’apertura (valore F) e della velocità dell’otturatore mantenendo l’esposizione fissa quando il flash è impostato su [Disattivato].

1. Premere la manopola jog.

1. Girare la manopola jog.

“” sullo schermo cambia a “” e il modo di ripresa passa al cambiamento della programmazione.

1. Girare la manopola jog per selezionare la combinazione dell’apertura (valore F) e della velocità dell’otturatore.

È possibile impostare l’impostazione EV o ISO con la manopola jog.

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Per annullare il cambiamento della programmazione, girare la manopola jog per riportare l’indicazione a “”.
Note

- Non è possibile cambiare la combinazione del valore di apertura e della velocità dell’otturatore quando il pulsante di scatto viene premuto a metà.

- Secondo la luminosità dell’ambiente, il cambiamento della programmazione potrebbe non essere usato.

- Impostare la manopola del modo su un’opzione diversa da “” o disattivare l’alimentazione per annullare l’impostazione eseguita.

- Quando la luminosità cambia, anche l’apertura (valore F) e la velocità dell’otturatore cambiano conservando la quantità di cambiamento.

- Quando l’impostazione del modo del flash viene cambiata, il cambiamento della programmazione viene annullato.

Argomento collegato
Uso della manopola jog
Torna all’inizio