Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso con il computer > Caricamento delle immagini su un servizio multimediale > Avvio di “PMB Portable” (Macintosh)

## Avvio di “PMB Portable” (Macintosh)

Quando si usa un computer Macintosh, la prima volta è necessario impostare la regione. Eseguire l’impostazione come è spiegato in seguito. Dopo aver impostato la regione, i punti 3-4 non sono necessari quando si usa dopo quell’operazione.

1. Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e un computer Macintosh.

Quando si collegano la fotocamera e il computer, [PMBPORTABLE] appare sul desktop.
Cliccare su [×] per chiudere i drive che non sono necessari.

1. Cliccare su [PMBP_Mac] nella cartella [PMBPORTABLE].

Appare la schermata Selezione regione.

1. Selezionare la [Regione] e il [Paese/area] appropriati, quindi cliccare su [OK].

Appare la schermata di Contratto utente.

1. Leggere attentamente il contratto. Se si accettano le condizioni del contratto, cliccare su [Accetto].

“PMB Portable” si avvia.
Note

- “PMB Portable” non è supportato per i filmati in [Visione AVCHD].

- Impostare [Impostazione LUN] in [Impostazioni principali] su [Multiplo].

- Se non è possibile avviare “PMB Portable”, impostare [Impost. colleg. USB] su [Mass Storage].

- Collegare sempre ad una rete quando si usa “PMB Portable”.

- Quando si caricano le immagini su Internet, la cache potrebbe rimanere nel computer usato a seconda del provider di servizi. Ciò è anche vero quando questa fotocamera viene usata a questo scopo.

- Quando si verifica un errore di programma in “PMB Portable” o si cancella “PMB Portable” per errore, è possibile riparare “PMB Portable” scaricando il dispositivo di installazione di PMB Portable dal sito web.

- I filmati [Visione AVCHD] sono filmati registrati con il [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 60i/60p] (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (per le periferiche compatibili con 1080 50i).

Torna all’inizio