Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Hoofdinstellingen > Demonstratiefunctie

## Demonstratiefunctie

U kunt instellen of een demonstratie van de lach-sluiter of de weergave van bewegende beelden in [AVCHDweergave] moet worden gegeven. Als geen demonstratie hoeft te worden gegeven, stelt u dit in op [Uit].

1. MENU (Instellingen) (Hoofdinstellingen) [Demonstratiefunctie] gewenste functie

| Demofunctie1 | Hiermee kunt u een demonstratie van de opnamefuncties laten geven.
| Demofunctie2 | Hiermee start de demonstratie van de lach-sluiterfunctie automatisch als gedurende 15 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.
| Demofunctie3 | Als gedurende een ingestelde tijdsduur geen bediening wordt uitgevoerd terwijl de camera is aangesloten op een HD-televisie, wordt automatisch een demonstratie van het weergeven van bewegende beelden in [AVCHDweergave] gegeven.
| Uit | Geeft geen demonstratie.

Opmerkingen

- Door tijdens de demonstratie van de lach-sluiterfunctie op de ontspanknop te drukken, wordt de sluiter ontspannen, maar geen beeld opgenomen.

- Als tijdens een demonstratie het aantal beelden dat in het interne geheugen is opgeslagen toeneemt, kan de camera automatisch de beelden wissen. Wij adviseren u een reservekopie te maken van de beelden in het interne geheugen voordat u een demonstratie geeft.

- Bewegende beelden in [AVCHDweergave] zijn bewegende beelden die zijn opgenomen met [Bew.-beeldformaat] ingesteld op [AVCHD 60i/60p] (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of op [AVCHD 50i/50p] (voor 1080 50i-compatibele apparaten). [Details]

Terug naar boven