Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Witbalans verschuiven

## Witbalans verschuiven

U kunt de geselecteerde witbalans gebruiken als de basiswaarde en de vaste correctiewaarde toepassen om de kleur te veranderen en het beeld op te nemen.

1. MENU (Witbalans verschuiven) gewenste functie

- Wanneer u dit voor het eerst gebruikt, stelt u de correctiewaarde in op [Verschuivingswaarde instellen].

| (Uit) | Hiermee kunt u de [Witbalans verschuiven] niet gebruiken.
| (Aan) | Hiermee kunt u de [Witbalans verschuiven] gebruiken.
| (Verschuivingswaarde instellen) | Hiermee kunt u de correctiewaarde instellen. Als u een correctiewaarde instelt, wordt [Witbalans verschuiven] automatisch ingesteld op [Aan].

### De correctiewaarde van de witbalansverschuiving instellen

1. MENU (Witbalans verschuiven) [Verschuivingswaarde instellen]

Stel de correctiewaarde in met /// op de besturingsknop.

Besturingsknop | Werking
/ | G (groen) en M (magenta) zorgen voor nauwkeurige aanpassingen, zoals die worden bereikt met een kleurcorrectiefilter (CC-filter).
/ | B (blauw) en A (amber) zorgen voor nauwkeurige aanpassingen van de kleurtemperatuur.

- Als u de [Witbalans verschuiven] instelt op [Aan], kan de vooraf ingestelde correctiewaarde worden opgeroepen.

Opmerkingen

- Met [1x druk. inst.], verandert de instelling naar [Uit].

- Mogelijk kunt u sommige MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Terug naar boven