Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > ISO

## ISO

U kunt de lichtgevoeligheid instellen wanneer de camera in de opnamefunctie met handmatige belichting, de automatische programmafunctie of de scènekeuzefunctie (Geavanceerde sportopname) staat. U kunt de gevoeligheid instellen met de besturingsknop in de opnamefunctie met handmatige belichting.

1. Druk op het jogwieltje om de ISO-gevoeligheid te selecteren.

1. Draai het jogwieltje om de gewenste waarde te selecteren.

| (Autom.) | Stelt de ISO-gevoeligheid automatisch in.
| ///// | U kunt voorkomen dat beelden opgenomen in donkere plaatsen of van bewegende onderwerpen wazig worden door de ISO-gevoeligheid te verhogen (een hogere waarde in te stellen).

Het ISO-nummer in de bovenstaande tabel is de vertegenwoordigende waarde.
Door het jogwieltje te draaien wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd of verlaagd in stappen van 1/3, als volgt:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen-belichtingsindex)
De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia die gebruik maken van een beeldsensor die het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, zullen de beelden verschillend zijn afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.
Hoge ISO-gevoeligheid
Neemt een helder beeld op, zelfs op donkere plaatsen, door een kortere sluitertijd in te stellen om wazige beelden te voorkomen.
Het beeld wordt echter korrelig.
Lage ISO-gevoeligheid
Neemt een vloeiender beeld op.
Echter, als de belichting onvoldoende is, kan het beeld donkerder worden.
Tips om wazige beelden te voorkomen
Ondanks dat de camera stil wordt gehouden, kan het onderwerp bewegen tijdens de belichtingstijd nadat op de ontspanknop is gedrukt, waardoor het onderwerp wazig wordt opgenomen. De camerabewegingen worden automatisch verminderd, echter, deze functie kan de onderwerpbewegingen niet effectief verminderen. Onderwerpbeweging treedt vaak op bij zwakke belichting of lange sluitertijden.
In dergelijke gevallen houdt u bij het opnemen de onderstaande tips in gedachten.

- Selecteer een hogere ISO-gevoeligheid zodat de sluitertijd korter wordt.

- Selecteer (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie.

Opmerkingen

- U kunt [Autom.] niet selecteren wanneer de camera is ingesteld op opnemen met handmatige belichting. [ISO 100] is de standaardinstelling.

- U kunt alleen kiezen uit [ISO AUTO], [ISO 100] t/m [ISO 800] wanneer de opnamefunctie is ingesteld op de burst-opnamefunctie of bracket-opnamefunctie.

- Mogelijk kunt u sommige functies niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Verwant onderwerp
Het jogwieltje gebruiken
Terug naar boven