Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > Opnemen van panoramabeelden > Intelligente panorama door beweging

## Intelligente panorama door beweging

Hiermee kunt u een panoramabeeld samenstellen door beelden samen te voegen. De camera herkent tevens automatisch gezichten en bewegende onderwerpen.

1. Stel de functiekeuzeknop in op (iPanorama door beweging), en druk daarna op de ON/OFF (aan/uit)-knop.

1. Selecteer een opnamerichting met /// op de besturingsknop.

Pan de camera van beneden naar boven.
Pan de camera van boven naar beneden.
Pan de camera van links aar rechts.
Pan de camera van rechts naar links.

1. Lijn de camera uit met het einde van het onderwerp dat u wilt opnemen en druk de ontspanknop helemaal in.

- Een zwart, doorzichtig deel (A) wordt afgebeeld voordat wordt opgenomen. Dat deel wordt niet opgenomen.

1. Pan de camera naar het einde van de overzichtsbalk (B) volgens de aanwijzingen op het LCD-scherm.

Een panoramabeeld met hoge resolutie opnemen
Als u [Panoramisch-beeldformaat] instelt op [Hoge resolutie], kan een panoramabeeld van 43 megapixels (10480×4096) worden opgenomen.
1 Houd de camera verticaal.
2 Selecteer een opnamerichting met de besturingsknop.
3 Pan de camera om op te nemen.
Tips voor het opnemen van panoramabeelden
Pan de camera met constante snelheid in een boogbeweging in de richting aangegeven op het LCD-scherm. Stationaire onderwerpen zijn beter geschikt voor een panoramaopname dan bewegende onderwerpen.
Straal zo kort mogelijk.
Verticale richting
Horizontale richting

- Druk de ontspanknop eerst tot halverwege in zodat de scherpstelling, belichting en witbalans worden vergrendeld. Druk daarna de ontspanknop helemaal in en pan de camera horizontaal of verticaal.

- Als een deel met zeer gevarieerde vormen of landschap zich langs de rand van het scherm bevindt, kan de beeldcompositie mislukken. Pas in dergelijke gevallen de beeldcompositie aan zodat het deel zich in het midden van het beeld bevindt, en neem het beeld opnieuw op.

Opmerkingen

- Als u de camera niet over het hele onderwerp kunt pannen binnen de aangegeven tijdsduur, zal een grijs deel ontstaan in het samengevoegde panoramabeeld. Als dit gebeurt, beweegt u de camera sneller om een volledig panoramabeeld op te nemen.

- Aangezien meerder beelden aan elkaar worden gelast, wordt het gelaste deel niet storingsvrij opgenomen.

- Onder zwakke belichtingsomstandigheden kunnen panoramabeelden wazig zijn of kan de opname mislukken.

- Onder flikkerende lampen, zoals tl-verlichting, zal de helderheid of kleur van het samengestelde beeld niet altijd hetzelfde zijn.

- Als de volledige hoek van de panoramaopname en de AE/AF-vergrendelingshoek sterk verschillen in helderheid, kleur en scherpstelling, zal de opname niet goed lukken. Als dit gebeurt, verandert u de AE/AF-vergrendelingshoek en neemt u opnieuw op.

- Panorama door beweging is niet geschikt in de volgende situaties:

- Het onderwerp bevindt zich te dicht bij de camera

- Het beeld heeft weinig contrast, zoals lucht, zandstrand of gazon

- Het beeld verandert continu, zoals golven of watervallen

- U kunt geen panoramabeelden maken in de volgende situaties:

- Het pannen van de camera gaat te snel of te langzaam.

- De camera beweegt te veel.

- Mogelijk kunt u sommige functies of MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties" [Details] en "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Verwant onderwerp
De panoramabeelden lopend weergeven
Stlstnd bldformaat/Panoramisch-beeldformaat
Terug naar boven