Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Flitser

## Flitser

1. Druk op (Flitser) op de besturingsknop.

1. Selecteer de gewenste functie met de besturingsknop.

| (Autom.) | De flitser gaat automatisch af bij opnemen op donkere plaatsen of met tegenlicht.
| (Aan) | De flitser gaat altijd af.
| (Lgz synchro) | De flitser gaat altijd af. Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt toch helder op te nemen.
| (Langzm. sync. achterste gord.) | De flitser gaat altijd af. De flitser gaat af aan het einde van de belichtingstijd om het mogelijk te maken zowel het onderwerp als de achtergrond op te nemen met meer licht.
| (Uit) | De flitser gaat niet af.

Wanneer "witte, ronde vlekken" verschijnen in flitsopnamen
Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen, enz.) die dichtbij de lens zweven. Wanneer deze worden belicht door het flitslicht van de camera, worden ze zichtbaar als witte, ronde vlekken.
Hoe kunt u de "witte, ronde vlekken" tegengaan?

- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp zonder flitser op.

- Selecteer (Anti-bewegingswaas) of (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie. ([Uit] wordt automatisch geselecteerd.)

Opmerkingen

- De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.

- Tijdens het opladen van de flitser wordt afgebeeld.

- U kunt de flitser niet gebruiken tijdens opnemen in de burstfunctie.

- Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw op met de flitser.

- Mogelijk kunt u sommige functies of MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties" [Details] en "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Terug naar boven