Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Feilsøking > Feilsøking > GPS (kun DSC-HX100V)

## GPS (kun DSC-HX100V)

Kameraet mottar ikke noe GPS-signal.

- Still inn [GPS-innstilling] på [På]. [Detaljer]

- Kameraet vil kanskje ikke motta radiosignaler fra GPS-satellitter på grunn av hindringer.

- For å få korrekt triangulering av stedsinformasjonen må du ta med kameraet til et åpent område og slå på kameraet igjen.

Alvorlig feil i stedsinformasjonen.

- Feilmarginen kan være på opptil flere hundre meter, avhengig av bygninger i omgivelsene, svake GPS-signaler osv.

Det tar tid å triangulere, selv om [GPS-hjelpedata] er innhentet.

- [Dato- og tidsinnstill.] er ikke innstilt, eller innstilt klokkeslett er endret vesentlig. Still inn riktig dato og klokkeslett. [Detaljer]

- Gyldighetsperioden for GPS-hjelpedata er utgått. Oppdater GPS-hjelpedata. [Detaljer]

- Siden posisjonene til GPS-satellittene hele tiden forandrer seg, kan det ta lengre tid å finne stedet, eller mottakeren kan overhodet ikke bestemme stedet, avhengig av når og hvor du bruker kameraet.

- "GPS" er et system som bestemmer geografisk plassering ved å triangulere radiosignaler fra GPS-satellitter. Unngå å bruke kameraet på steder der radiosignaler blokkeres eller reflekteres, for eksempel på skyggefulle steder omgitt av bygninger, trær e.l. Bruk kameraet der det er åpen himmel.

Steds- eller retningsinformasjon er ikke lagret.

- Opptaksretningen blir ikke registrert når du gjør filmopptak.

- Bruk "PMB" for å importere filmer med GPS-stedsinformasjon til datamaskinen.

Alvorlig feil i kompassinformasjonen.

- Ikke legg kameraet i nærheten av magnetkilder eller metall.

Til toppen