Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > ND-filter (internt ND-filter)

## ND-filter (internt ND-filter)

Ved bruk av ND-filteret reduseres lysmengden som slippes inn i kameraet med ca. 1/8, lukkerhastigheten reduseres, og bildet blir noe undereksponert. Dette er meget virkningsfullt i forbindelse med fotografering av rennende vann og fosser.
ND-filteret kan brukes når kameraet er stilt inn på (Program Auto), (Fotografering med lukkerprioritet), (Fotografering med blenderprioritet) og (Fotografering m/manuell eksp.).

1. MENU (internt ND-filter) ønsket modus

| (Auto)* | Basert på opptaksmodus og lysstyrke, vil ND-filteret slås på/av automatisk.
| (Av) | ND-filteret brukes ikke.
| (På) | ND-filteret brukes alltid.

* Når [Auto] ikke kan velges, er standard [Av].
Til toppen