Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Fotografowanie zdjęć panoramicznych > Inteligentna rozległa panorama

## Inteligentna rozległa panorama

Pozwala wykonywać obraz panoramiczny poprzez składanie zdjęć. Aparat również automatycznie wykrywa twarze ludzkie lub ruchome obiekty.

1. Ustaw pokrętło trybu na (iRozległa panorama), a następnie naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

1. Wybierz kierunek fotografowania przy pomocy /// na przycisku sterowania.

Przesuń aparat z dołu do góry
Przesuń aparat z góry na dół
Przesuń aparat od lewej do prawej
Przesuń aparat od prawej do lewej

1. Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij całkowicie spust migawki.

- Przed wykonaniem zdjęcia pojawia się czarny, półprzejrzysty obszar (A). Obszar ten nie zostanie zapisany.

1. Panoramuj aparatem do końca paska wiodącego (B), podążając za strzałką na ekranie LCD.

Tworzenie obrazu panoramicznego wysokiej rozdzielczości
Jeśli ustawisz [Rozmiar obrazu panoramy] na [Wysoka rozdzielczość], możesz utworzyć obraz panoramiczny wielkości 43 megapikseli (10480×4096).
1 Trzymaj aparat pionowo.
2 Wybierz kierunek wykonywania zdjęcia przy pomocy przycisku sterowania.
3 Przesuń aparat, aby zrobić zdjęcia panoramy.
Wskazówki dotyczące zdjęcia panoramicznego
Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową prędkością i w kierunku wskazywanym na ekranie LCD. Nieruchome obiekty bardziej nadają się do panoramicznych zdjęć niż obiekty ruchome.
Jak najkrótszy promień.
W pionie
W poziomie

- Najpierw wciśnij do połowy spust migawki, aby zablokować ostrość, ekspozycję i balans bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i wykonaj panoramowanie w poziomie lub w pionie.

- Jeżeli fragment pokazujący różnorodne kształty lub krajobraz jest skoncentrowany wzdłuż krawędzi ekranu, kompozycja obrazu może się nie udać. W takim wypadku zmień kompozycję ramki tak, aby ten fragment był w centrum obrazu i wykonaj fotografowanie ponownie.

Uwagi

- Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby nagrać cały panoramiczny obraz.

- Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie gładko.

- W słabym oświetleniu obrazy panoramiczne mogą być rozmazane lub fotografowanie może się nie udać.

- W migającym oświetleniu, na przykład w świetle jarzeniówek, jasność lub kolory połączonych obrazów nie zawsze będą jednakowe.

- Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj fotografowanie ponownie.

- Stosowanie rozległej panoramy nie jest wskazane w następujących sytuacjach:

- Obiekty są za blisko aparatu

- Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik

- Obrazy podlegające ciągłym zmianom, na przykład fale lub wodospady

- Nie można tworzyć zdjęć panoramicznych w następujących sytuacjach:

- Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.

- Występuje za dużo drgań aparatu.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
Przewijanie zdjęć panoramicznych podczas wyświetlania
Rozmiar zdjęcia/Rozmiar obrazu panoramy
Powrót do początku