Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Oglądanie obrazów na odbiorniku TV > Oglądanie obrazu na odbiorniku TV wysokiej rozdzielczości (HD) > Oglądanie obrazu na odbiorniku HD TV, używając kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie)

## Oglądanie obrazu na odbiorniku HD TV, używając kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie)

Podłącz aparat do telewizora HD (wysokiej rozdzielczości) posiadającego gniazdo HDMI przy pomocy przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

- Gdy aparat jest podłączony do gniazda zasilania poprzez zasilacz sieciowy, można z niego korzystać, nie obawiając się wyczerpania akumulatorów.

1. Wyłącz aparat i odbiornik TV.

1. Połącz złącze HDMI aparatu (A) i gniazdo HDMI na odbiorniku TV (B), używając kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie) (C).

1. Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć aparat.

Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Wybierz żądany obraz przyciskiem sterowania.
„PhotoTV HD”
Ten produkt jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Jeśli połączysz telewizor Sony zgodny z „PhotoTV HD” przy użyciu przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), możesz cieszyć się zupełnie nową jakością zdjęć w pełnym HD.

- „PhotoTV HD” pozwala na wierne, podobne do zdjęcia odwzorowanie subtelności faktur i kolorów.

- Gdy aparat zostanie podłączony kablem HDMI do odbiornika TV Sony zgodnego z trybem Video-A, odbiornik TV zostanie automatycznie nastawiony na jakość obrazu odpowiednią dla zdjęć. Gdy odbiornik TV jest nastawiony na funkcję wideo, jakość obrazu jest nastawiona na jakość odpowiednią dla filmów.

- Podczas odtwarzania filmu w [Widok AVCHD] zaleca się, aby ustawić [Tryb oglądania] na [Widok AVCHD].

- Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika TV.

Uwagi

- Obrazy wykonane w rozmiarze obrazu [VGA] nie mogą być wyświetlane w formacie HD.

- [Brzęczyk] jest przypisany do opcji [Migawka].

- Nie łącz aparatu i podłączanego urządzenia przy pomocy obu wyjść. Gdy aparat i telewizor są połączone poprzez wyjścia, nie jest odtwarzany dźwięk ani obraz. Takie połączenie może również spowodować usterki aparatu i/lub podłączonego urządzenia.

- Aparat może nie działać prawidłowo wraz z niektórymi telewizorami HD. Na przykład może nie być obrazu wideo na ekranie odbiornika HD TV lub może nie być dźwięku z odbiornika HD TV.

- Użyj kabla HDMI posiadającego logo HDMI.

- Należy użyć minizłącza HDMI z jednej strony (aparat) i odpowiedniego przyłącza do telewizora z drugiej strony.

- Nagrywanie może zatrzymać się automatycznie, by chronić aparat, jeśli filmy są nagrywane, gdy aparat i telewizor są połączone przewodem HDMI (sprzedawany oddzielnie).

- Filmy w [Widok AVCHD] to filmy zapisane z [Format filmu] ustawionym na AVCHD 60i/60p (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub AVCHD 50i/50p (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i).

Podobny temat
Oglądanie obrazów 3D na 3D TV
Powrót do początku