Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Ustawienia bracketingu

## Ustawienia bracketingu

Możesz wybrać tryb fotografowania, gdy opcja [Nastawienia serii] ustawiona jest na [Bracketing]. W trybie bracketingu zapisujesz serię trzech zdjęć z różnymi ustawieniami. Potem możesz wybrać najbardziej odpowiedni obraz.

1. MENU (Ustawienia bracketingu) żądany tryb

| (EXP±0,3) | Zapisuje serię trzech obrazów z ekspozycją przesuniętą w następujący sposób: standardowy, jasny i ciemny. Im większa wartość kroku bracketingu, tym większe przesunięcie wartości ekspozycji.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Balans bieli) | Zapisuje serię trzech obrazów z balansem bieli przesuniętym w następujący sposób: bieżący odcień barw, w stronę niebieskiego, w stronę czerwonego. Przy ustawieniu opcji [Balans bieli] na wartość inną niż [Auto] odcień barw przesuwany jest zgodnie z wybranym ustawieniem.

Uwagi

- Nie można wybrać [Balans bieli], gdy pokrętło trybu ustawione jest na (Wybór sceny).

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Powrót do początku