Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Oglądanie) > Opcje MENU (Oglądanie) > Wysyła przez TransferJet

## Wysyła przez TransferJet

Otrzymywanie obrazów za pomocą TransferJet
Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń kompatybilnych z TransferJet
TransferJet jest technologią bezprzewodowego transferu danych z bliska, która umożliwia transfer danych przez zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać między sobą komunikację.
Aby sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku (TransferJet) na spodzie aparatu.
Memory Stick z TransferJet (sprzedawany oddzielnie) pozwala na przeniesienie obrazów pomiędzy urządzeniami obsługującymi TransferJet.
Więcej informacji na temat TransferJet można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do Memory Stick z TransferJet.

1. Umieść Memory Stick z TransferJet w aparacie.

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.

1. MENU (Wysyła przez TransferJet) żądany tryb na przycisku sterowania

1. Wykonaj transfer obrazów zestawiając blisko ze sobą znaki (TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.

Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.

(Ten obraz) | Wysyła aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów) | Można wybrać i wysłać wiele obrazów. Po kroku 3, wykonaj następujące czynności. Wybierz obraz i naciśnij . Powtarzaj powyższe kroki, dopóki nie będzie więcej obrazów do wysłania. Wybierz obraz ze znakiem , aby odznaczyć znak . MENU [OK]

Uwagi

- Transfer jest możliwy tylko dla zdjęć.

- Jednocześnie można wysłać maksymalnie 10 zdjęć. Tym niemniej, dla obrazów 3D transferowi podlegają zarówno plik MPO, jak i plik JPEG. Zależnie od urządzenia odbierającego, można otrzymać maksimum 20 obrazów.

- Ustaw [TransferJet] na [Włącz] na ekranie (Ustawienia). [Szczegóły]

- W samolocie, nastaw [TransferJet] na [Wyłącz] w (Ustawienia) [Szczegóły]. Ponadto postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie używasz.

- Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane. W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki (TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.

- Memory Stick z TransferJet i modele aparatów z TransferJet nie są dostępne w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne przepisy.

- Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal elektromagnetycznych.

### Otrzymywanie obrazów za pomocą TransferJet

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.

1. Zestaw obok siebie znaki (TransferJet) na aparacie i urządzeniu wysyłającym, aby otrzymać obrazy.

Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.
Wskazówki przydatne przy przesyłaniu i odbieraniu obrazów
Zestaw blisko ze sobą znaki (TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.

- Szybkość i zakres transferu zależą od kąta, pod jakim znaki (TransferJet) są zestawione.

- Może być konieczna zmiana pozycji/kąta aparatu na tyle, aby komunikacja została nawiązana.

- Wysyłanie i odbiór danych są łatwiejsze, gdy znaki (TransferJet) są zestawione tak, aby oba aparaty były równoległe wobec siebie, jak pokazano na rysunku.

Uwagi

- Tylko obrazy, które mogą zostać odtworzone w aparacie mogą być wysyłane i odbierane.

- Ten aparat może odbierać tylko pliki JPEG i MPO.

- Jeżeli podczas zapisu wystąpi błąd pliku bazy danych obrazu, pojawi się ekran odzyskiwania pliku bazy danych obrazu.

- Obrazy, których nie można zarejestrować w pliku bazy danych obrazu, odtwarzaj przy użyciu [Widok katalogu (Zdjęcia)].

### Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń kompatybilnych z TransferJet

Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń kompatybilnych z TransferJet umożliwi transfer obrazów na komputer i zwiększy komfort transferu danych.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi urządzenia kompatybilnego z TransferJet.

- Zwróć uwagę na następujące sprawy, gdy używasz urządzeń kompatybilnych z TransferJet.

- Przed użyciem nastaw aparat na tryb odtwarzania.

- Jeżeli nie ma wyświetlonego obrazu, naciśnij MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Ustawienia LUN] [Jeden].

- Podczas połączenia zapis i usuwanie danych z aparatu nie są możliwe.

- Nie odłączaj w trakcie importu obrazów do „PMB”.

Podobny temat
TransferJet
Standard TransferJet
Powrót do początku