Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Zmiana balansu bieli

## Zmiana balansu bieli

Pozwala wykorzystać wybrany balans bieli jako wartość bazową i zastosować odpowiednią wartość korekcji, aby zmienić kolor, a następnie wykonać zdjęcie.

1. MENU (Zmiana balansu bieli) żądany tryb

- Przy pierwszym użyciu ustawić wartość korekcji na [Regulacja ilości przestawienia].

| (Wyłącz) | Nie wykorzystuje wartości [Zmiana balansu bieli].
| (Włącz) | Wykorzystuje wartość [Zmiana balansu bieli].
| (Regulacja ilości przestawienia) | Ustawia wartość korekcji. Jeśli ustawisz wartość korekcji, opcja [Zmiana balansu bieli] będzie automatycznie ustawiona na [Włącz].

### Ustaw wartość korekcji zmiany balansu bieli

1. MENU (Zmiana balansu bieli) [Regulacja ilości przestawienia]

Ustaw wartość korekcji korzystając z /// na przycisku sterowania.

Przycisk sterowania | Działanie
/ | Kolory G (zielony) i M (magenta) zapewniają dokładne ustawienia, podobne do tych uzyskiwanych przy pomocy filtra korekcyjnego.
/ | B (niebieski) i A (bursztynowy) zapewniają dokładne ustawienia temperatury kolorów.

- Jeśli ustawisz opcję [Zmiana balansu bieli] na [Włącz] dla uprzednio ustawionej wartości korekcji, można ją przywołać.

Uwagi

- W przypadku [Nast. jedn. dotk.] ustawienie będzie miało wartość [Wyłącz].

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Powrót do początku