Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilização com o seu computador > Utilizar o software > “PMB (Picture Motion Browser)”

## “PMB (Picture Motion Browser)”

- “PMB” permite-lhe importar imagens fotografadas com a câmara e visualizá-las no computador. Efectue uma ligação USB entre a câmara e o seu computador e clique em [Importar].

- As imagens num computador podem ser exportadas para um cartão de memória e visualizadas na câmara. Efectue uma ligação USB entre a câmara e o seu computador, clique em [Exportar] [Exportação Fácil (Sinc. PC)] no menu [Manipular] e clique em [Exportar].

- Pode guardar e imprimir imagens com a data.

- Pode visualizar imagens guardadas num computador por data de fotografia numa visualização de calendário.

- Pode corrigir (Correcção dos Olhos Vermelhos, etc.) imagens fixas e alterar a data e hora de fotografia.

- Discos Blu-ray, discos AVCHD e discos DVD-Video podem ser criados de filmes em [Vista AVCHD] importados para um computador. (É necessária uma ligação à Internet quando criar um disco Blu-ray ou um disco DVD-Video pela primeira vez.) No entanto, filmes captados com a qualidade da imagem regulada para [AVC HD 28M (PS)] não podem ser gravados para um disco com a mesma qualidade. Converta a imagem utilizando “PMB” antes de guardar para um disco. Discos DVD ou AVCHD não podem ser criados a partir de filmes gravados em qualidade [AVC HD 24M (FX)]. Guarde filmes de qualidade [AVC HD 24M (FX)] para discos Blu-ray.

- Pode transferir imagens para um serviço de rede. (É necessária uma ligação à Internet.)

- Pode importar fotos e filmes gravados com informação de localização e direcção de fotografia para um computador e desfrutar da sua visualização com um mapa que mostra a localização onde foram captados (DSC-HX100V apenas).

- Para outros detalhes, consulte (Ajuda do PMB).

- Filmes em [Vista AVCHD] são filmes gravados com [Formato de filme] regulado para [AVCHD 60i/60p] (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (em dispositivos compatíveis com 1080 50i).

Voltar ao topo