Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Foco Manual

## Foco Manual

Pode usar o anel manual para regular manualmente o foco.

1. Regule o interruptor de Zoom/Foco para MF.

1. Rode o anel manual.

A: Foca sobre o fundo
B: Foca sobre o primeiro plano

- Quando regular o foco, se carregar no botão FOCUS, o visor será ampliado cerca de 7 vezes para permitir melhor focagem.

Notas

- Se a distância de foco for definida muito próxima, a imagem pode apresentar poeira ou dedadas na lente. Limpe a lente com um pano macio, etc.

- O alcance da distância de foco é limitado de acordo com a escala de zoom.

- Assim que mudar o método de foco, a distância do Foco Manual que configurou é apagada.

- A informação de regulação de distância no Foco Manual é aproximada. Se apontar a lente para cima ou para baixo, o erro aumenta.

- Quando usar as definições ou modos de fotografia que não lhe permitem regular o foco usando o anel manual, o modo de foco mudará automaticamente para (Multi AF), mesmo se o interruptor de Zoom/Foco estiver regulado para MF, e aparecer no ecrã .

- Não pode usar o anel manual para regular o foco nas seguintes condições:

- Quando o temporizador automático estiver regulado para [Auto-retrato Uma Pessoa] ou [Auto-retrato Duas Pessoas]

- Quando o Obturador de Sorriso estiver [Ligado]

- Pode não ser capaz de definir algumas funções dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV.” [Detalhes]

Tópico Relacionado
Verificação do Foco Manual
Voltar ao topo