Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Probleme tehnice > Probleme tehnice > Acumulatorii şi alimentarea

## Acumulatorii şi alimentarea

Nu puteţi introduce acumulatorii în aparatul foto.

- Verificaţi dacă acumulatorii sunt aşezaţi în direcţia corectă şi introduceţi-i până când clapeta de scoatere a acestora se blochează.

Nu puteţi porni aparatul foto.

- După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul foto porneşte.

- Verificaţi dacă acumulatorii sunt introduşi corect.

- Acumulatorii sunt descărcaţi. Încărcaţi acumulatorii.

- Bornele acumulatorilor sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ştergând uşor cu o cârpă moale.

- Verificaţi dacă bateria este de tipul NP-FH50.

Aparatul foto se închide brusc.

- În funcţie de aparatul foto şi de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide automat, din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte ca aparatul foto să se închidă.

- Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit şi atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau la [Rezistenţă], acesta se închide automat, pentru a se evita descărcarea acumulatorilor. Porniţi din nou aparatul foto.

Indicatorul de energie rămasă nu este corect.

- Acest fenomen apare atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.

- A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă şi energia reală rămasă. Descărcaţi complet, o dată, acumulatorii, şi apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia. Este posibil ca acest indicator să nu fie corect, în anumite cazuri.

- Bateria se uzează în timp şi prin utilizare repetată. Dacă, între încărcări, observaţi că energia bateriei scade prea repede, este posibil să fie nevoie să înlocuiţi bateria cu una nouă.

Ledul Pornire/oprire/Încărcare al aparatului foto se aprinde intermitent în timp ce bateria este încărcată.

- Verificaţi dacă acumulatorii sunt de tipul NP-FH50.

- Acest fenomen apare atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.

- Reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă au fost introduşi corect. Dacă ledul continuă să se aprindă intermitent, este posibil ca aparatul foto să necesite reparaţii. Deconectaţi aparatul foto şi contactaţi un centru de service Sony.

Ledul Pornire/oprire/Încărcare nu este aprins în timp ce bateria se încarcă.

- Reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă au fost introduşi corect.

- Introduceţi corect cablul în priza de perete.

- Acumulatorii s-au încărcat deja.

Bateria nu s-a încărcat chiar dacă ledul Pornire/oprire/Încărcare se stinge şi încărcarea este încheiată.

- Acest lucru se întâmplă atunci când încărcaţi acumulatorii într-un loc cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute. Încărcaţi acumulatorii în intervalul de temperatură recomandat, între 10 °C şi 30 °C.

Sus