Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Vizualizarea imaginilor pe un televizor > Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă definiţie (HD) > Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă definiţie (HD) folosind cablul HDMI (se vinde separat)

## Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă definiţie (HD) folosind cablul HDMI (se vinde separat)

Conectaţi aparatul foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) care prezintă o mufă HDMI folosind cablul HDMI (se vinde separat).

- Atunci când aparatul foto este conectat direct la o priză de perete prin intermediul adaptorului CA, îl puteţi utiliza fără să vă îngrijoraţi în privinţa descărcării bateriilor.

1. Închideţi aparatul foto şi televizorul.

1. Conectaţi conectorul HDMI al aparatului foto (A) şi mufa HDMI a televizorului (B) folosind cablul HDMI (se vinde separat) (C).

1. Porniţi televizorul şi setaţi intrarea.

1. Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.

Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită de la butonul de comandă.
„PhotoTV HD”
Acest aparat foto este compatibil cu standardul „PhotoTV HD”.
Conectând un televizor Sony compatibil cu „PhotoTV HD” prin intermediul unui cablu HDMI (se vinde separat), vă puteţi bucura de o cu totul altă prezentare a fotografiilor dvs., la o calitate HD uimitoare, fără precedent.

- „PhotoTV HD” permite o redare foarte detaliată, fotografică, a texturilor şi culorilor subtile.

- Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor Sony compatibil cu modul Video A prin intermediul unui cablu HDMI, televizorul dvs. este setat automat la calitatea imaginii corespunzătoare imaginilor statice. Atunci când televizorul este setat la Video, calitatea imaginii este setată la cea corespunzătoare filmelor.

- În momentul redării unui film din [Vizualiz. AVCHD], se recomandă să setaţi [Mod vizualizare] la [Vizualiz. AVCHD].

- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.

Observaţii

- Fotografiile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în formatul HD.

- [Bip] este setat la [Declanşator].

- Nu conectaţi aparatul foto şi echipamentul ce trebuie conectat folosind ambele mufe de ieşire. Atunci când aparatul foto şi televizorul sunt conectate folosindu-se mufele de ieşire, nu sunt generate nici imagini şi nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca şi defecţiuni ale aparatului foto şi/sau ale echipamentului conectat.

- Aparatul foto poate să nu funcţioneze corect cu unele televizoare de înaltă definiţie. De exemplu, este posibil să nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs. de înaltă definiţie sau să auziţi sonorul acestuia.

- Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.

- Folosiţi un miniconector HDMI la un capăt (pentru aparatul foto) şi un conector care poate fi conectat la televizorul dvs. la celălalt capăt.

- Înregistrarea se poate opri automat pentru a proteja aparatul foto după o anumită perioadă de timp, dacă realizaţi filme cu aparatul foto şi televizorul conectate printr-un cablu HDMI (se vinde separat).

- Filmele din [Vizualiz. AVCHD] sunt filmele înregistrate cu [Format film] setat la AVCHD 60i/60p (pentru dispozitivele compatibile cu 1080 60i) sau la AVCHD 50i/50p (pentru dispozitivele compatibile cu 1080 50i).

Subiect corelat
Vizualizarea imaginilor 3D pe un televizor 3D
Sus